Versiunea 09/07



Instrucțiuni de utilizare Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 1.1, VSG 3.1

## Mașină de umplere a ghivecelor

 ***Pericole pentru persoane și mediu***

* Pericol de vătămare din cauza locurilor cu pericol de strivire, forfecare, prindere și tragere.
* Pericol de electrocutare.
* Pericol de rănire din cauza colțurilor și muchiilor ascuțite.

###

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

* Mașinile de umplere a ghivecelor pot fi operate doar de persoane instruite.
* Locurile periculoase, precum locurile cu pericol de strivire trebuie asigurate cu dispozitive de protecție, de ex. măști

sau învelitoare.

* La posturile de lucru trebuie să fie prezente întrerupătoare de urgență ușor accesibile.
* Verificați funcționarea comutatorului de urgență și a dispozitivelor de protecție.
* Nu interveniți în mașina în funcțiune.
* O mașină de umplere a ghivecelor cu amplasament variabil, acționată electric trebuie utilizată cu un comutator de protecție contra curenților vagabonzi (30 mA).

###  Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

* În caz de pericol, acționați imediat comutatorul de urgență.
* Remedierea defecțiunilor va fi realizată numai cu instalația oprită.

###

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul .......................... Apel de urgență: 112

* Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.
* Chemați ambulanța/medicul.
* Informați compania/superiorul.

###

### Mentenanță

* Pentru întreținere și mentenanță respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
* Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști (persoane împuternicite).
* Lucrările de întreținere, reparație și curățare trebuie efectuate numai cu mașina oprită și fișa de rețea scoasă.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.

