| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Feldhäcksler** |
| Landwirtschaftlicher Betrieb, Häckseln von Gras, Mais, GPS |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Gefahr durch nachlaufende Maschinenteile (Häckseltrommel, Nachlaufbeschleuniger usw.)
* Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile
* Gefahr durch Lärm und Ganzkörpervibrationen
* Gefahr durch Umsturz des Arbeitsmittels
* Quetsch- und Einzugsgefahr, insbesondere bei Entstörungsarbeiten am Arbeitsmittel
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/ISO_7010_M020.svg/800px-ISO_7010_M020.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pngM002: Gebrauchsanweisung beachtenhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/ISO_7010_P015.svg/800px-ISO_7010_P015.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/ISO_7010_W024.svg/800px-ISO_7010_W024.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_W025.svg/800px-ISO_7010_W025.svg.pngISO 7010 W001.svg |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand.
* Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (außer im Straßenverkehr).
* Bedienung der Maschinen nur durch unterwiesene Personen mit gültiger Fahrerlaubnis!
* Die Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf dafür vorgesehenen Sitzen erlaubt.
* Rückwärts absteigen! Aufstiegshilfen benutzen. Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten!
* Vor jeder Fahrt anschnallen und bei drohendem Umsturz auf dem Fahrerplatz verweilen!
* Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung Dritter sichern!
* Kabine bei Benutzung des Arbeitsmittels stets geschlossen halten (Staub- und Lärmbelastung)!
* Auf Hochspannungsleitungen achten, diese möglichst rechtwinkelig unterfahren.
* Beim Ein- und Ausschwenken der Arbeitsvorsätze dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden!
* Vor Straßenfahrt spitze Bauteile, die in den Verkehrsbereich ragen, sichern/abdecken, schwenkbare Bauteile in Transportstellung bringen und verriegeln!
* Reinigung der Maschine nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Entstörungsarbeiten nur bei abgestelltem Hauptantrieb (Messertrommel und Wurfbeschleuniger) durchführen.
* Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Das Häckselaggregat kann bis zu 30 s nachlaufen.
* Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten.
* Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen.
* Vorgesetzte informieren.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
* Geeignete Hilfsmittel (Drahthaken usw.) und Schutzausrüstung (Handschuhe) zum Beseitigen von Verstopfungen benutzen.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |