|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Име на предприятието:** | | **Работна инструкция** | **Дата:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Работно място:**  **Силажна траншея** | | **Дейност: Пълнене, движение, вземане** | **Подпис:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **ОПИСАНИЕ** | | | | |  |
|  | **СИЛАЖНИ ТРАНШЕИ** | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **ОПАНОСТИ ЗА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА** | | | | |  |
|  | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Заплаха от движение на превозното средство, падане на презвозното средство. * Подхлъзване и грешно стъпване при качване и слизане от превозни средства. * Подхлъзване, спъване и падане върху покривалото на силоза или на гладкия под на силоза. * Заплаха от падащи силажни маси на мястото за вземане. * Падане от врязващия се ръб или от стената на силажния траншей. x | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Warnzeichen\GIF\w008.gif |  |
|  | **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ** | | | | |  |
|  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif  F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m018.gif | x   * Предотвратете влизането в силажната траншея на външни лица (зрители). * Инструктаж на работници и други участници (напр. фирми за услуги). * Носете защитни обувки/ботуши (S3/S5). * Почиствайте редовно подходите на превозните средства за вземане на силаж съотв. субстрати! * Не скачайте върху или от превозни средства напр. за вземане на силаж съотв. на субстрати. Слизайте на заден ход. * Използвайте само подходяща техника за вземане със защитен покрив за шофьора. * Избягвайте подкопаване на мястото на вземане съотв. отстранете го веднага. * Да се спзава минимална дистанция от 2 метра до врязващия се ръб при откриване на силозното фолио. При нужда да се използват подходящи помощни средства за откриване на фолиото съотв. отстраняване на торбите с пясък/гумите или мобилни парапети съотв. защита за привързване с подходящи приемни площадки. * Стените на силажните траншеи да се подсигурят срещу падане на хора навътре и навън, напр. чрез парапети или наклон (вертикална дистанция между откоса и горния ръб на стената 1 м). * Проверете защитните съоръжения за стабилност и функционалност. x | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Verbotszeichen\GIF\d-p006.gif |  |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОВРЕДИ** | | | | |  |
|  |  | * Незабавно затворете опасните зони! | | |  |  |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ - ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112** | | | | |  |
|  | E004 Notruftelefon | * Извършване на незабавни мерки на местопроизшествието! * Обаждане на спасителна служба/бърза помощ!   Отговорник за първа помощ:..................................................................................... | | | E003 Erste Hilfe |  |
|  | **Поддръжка** | | | | |  |
|  |  | * Веднага сменете съотв. ремонтирайте липсващ или повреден предпазител за падане! | | |  |  |
|  | **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ** | | | | |  |
|  |  | * Здравословни последици: Възможност за най-тежки или смъртоносни наранявания! x | | | www.svlfg.de |  |
|  |  | | | | |  |