|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Име на предприятието:** | **Работна инструкция** | **Дата:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Работно място:****Силажна траншея** | **Дейност: Пълнене, движение, вземане** | **Подпис:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ОПИСАНИЕ** |   |
|   | **СИЛАЖНИ ТРАНШЕИ** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ОПАНОСТИ ЗА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Заплаха от движение на превозното средство, падане на презвозното средство.
* Подхлъзване и грешно стъпване при качване и слизане от превозни средства.
* Подхлъзване, спъване и падане върху покривалото на силоза или на гладкия под на силоза.
* Заплаха от падащи силажни маси на мястото за вземане.
* Падане от врязващия се ръб или от стената на силажния траншей.x
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Warnzeichen\GIF\w008.gif |   |
|   | **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m018.gif | x* Предотвратете влизането в силажната траншея на външни лица (зрители).
* Инструктаж на работници и други участници (напр. фирми за услуги).
* Носете защитни обувки/ботуши (S3/S5).
* Почиствайте редовно подходите на превозните средства за вземане на силаж съотв. субстрати!
* Не скачайте върху или от превозни средства напр. за вземане на силаж съотв. на субстрати. Слизайте на заден ход.
* Използвайте само подходяща техника за вземане със защитен покрив за шофьора.
* Избягвайте подкопаване на мястото на вземане съотв. отстранете го веднага.
* Да се спзава минимална дистанция от 2 метра до врязващия се ръб при откриване на силозното фолио. При нужда да се използват подходящи помощни средства за откриване на фолиото съотв. отстраняване на торбите с пясък/гумите или мобилни парапети съотв. защита за привързване с подходящи приемни площадки.
* Стените на силажните траншеи да се подсигурят срещу падане на хора навътре и навън, напр. чрез парапети или наклон (вертикална дистанция между откоса и горния ръб на стената 1 м).
* Проверете защитните съоръжения за стабилност и функционалност.x
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Verbotszeichen\GIF\d-p006.gif |   |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОВРЕДИ** |   |
|   |  | * Незабавно затворете опасните зони!
 |  |   |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ - ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Извършване на незабавни мерки на местопроизшествието!
* Обаждане на спасителна служба/бърза помощ!

Отговорник за първа помощ:..................................................................................... | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **Поддръжка**  |   |
|   |  | * Веднага сменете съотв. ремонтирайте липсващ или повреден предпазител за падане!
 |  |   |
|  | **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ** |  |
|  |  | * Здравословни последици: Възможност за най-тежки или смъртоносни наранявания!x
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |