|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Zakład:** | **Instrukcja obsługi** | **Data:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Obszar roboczy:****Pastwisko** | **Czynność:** **Praca na pastwisku** | **Podpis:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **NAZWA**  |   |
|   | **Wypas bydła** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Ryzyko ataku ze strony bydła hodowanego na wolnym wybiegu, w szczególności ze strony świeżo wycielonych krów.
* Niebezpieczeństwo upadku na nierównym podłożu.
* Zagrożenie ze strony instalacji elektrycznych.
 | W011 Warnung vor Rutschgefahr |   |
|   | **ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m010.gif | * Przy obchodzeniu się z bydłem należy używać wyłącznie osób przeszkolonych i poinstruowanych.
* Zachowanie podczas obchodzenia się ze zwierzętami:

Nawiązać "kontakt" ze zwierzętami, poczekać na reakcję. Przestrzegać koncepcji strefy, traktować zwierzęta spokojnie i z niewielkim stresem, nawiązać pozytywny kontakt. * Używać wyposażenia do łapania, przeładunku i załadunku oraz innych urządzeń zabezpieczających (panele, drążki itp.).
* Zamocować zwierzęta do wykonywania zabiegów.
* Podczas leczenia cieląt, zamocować lub zamykać zwierzęta matki
* Wejdź na pastwisko tylko w celu wykonania absolutnie niezbędnej pracy. Jeśli to możliwe, umieścić beczkę z wodą na zewnątrz i w miarę możliwości karmić zwierzęta z zewnątrz.
* Samemu nigdy nie chodzić na pastwiska, na których są byki na pokładzie
* Tworzenie dróg ewakuacyjnych. Np. pojazd lub mobilna/y kratka/wózek do prowadzenia bydłem.
* Nosić buty ochronne (S3/S5), ściśle dopasowaną odzież roboczą.
* Sprawdzić działanie ogrodzenia elektrycznego.
 | D:\01 vom Scanner ab 08.08.2018\Sicherheitskennzeichnung\Sicherheitskennzeichnung45.jpgF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif |   |
|   | **POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁÓCENIACH** |   |
|   |  | * Naprawić uszkodzony sprzęt lub skonsultować się z pracodawcą.
* Naprawy usterek w instalacji elektrycznej należy zlecać wykwalifikowanemu elektrykowi lub osobie poinstruowanej.
 |  |   |
|   | **POSTĘPOWANIE PRZY WYPADKACH - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112**  |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Natychmiastowe środki, które należy podjąć na miejscu wypadku!
* Zadzwonić pogotowie ratunkowe/lekarz pogotowia ratunkowego!

 Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy: ……………………………… | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **KONSERWACJA** |   |
|   |  | * Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić sprzęt i instalacje.
* Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących okresów międzyobsługowych.
 |  |   |
|  | **KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA** |  |
|  |  | * Konsekwencje zdrowotne: Urazy, zagrożenie dla życia.
* Możliwe ogniska chorób zwierząt i ich konsekwencje.
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |