| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pferdeführanlage** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahr durch Pferde, die in der Anlage bewegt werden * Gefahr durch rotierende Teile * Gefahr durch elektrischen Strom | | | | | | ISO 7010 W001.svg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/ISO_7010_M002.svg/800px-ISO_7010_M002.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Der Betrieb der Führanlage ist nur durch unterwiesene Personen gestattet. * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen  kontrollieren. * Beim Führen der Pferde sind Sicherheitsschuhe zu tragen. * Vor Einschalten der Anlage ist sicherzustellen, dass sich keine Personen im Antriebs- bzw.  Führbereich aufhalten. * Das Zugangstor muss während des Betriebes der Anlage verriegelt sein. * Pferde sind einzeln in die Abteile hineinzuführen. * Pferde sind vor dem Loslassen umzudrehen. * Beim Herausholen nicht von hinten an das Pferd herantreten. * Vor Betreten der Anlage Stillstand des Antriebes abwarten. * Der Innenzirkel ist zum Longieren nur nutzbar, wenn ein Bedienungsschalter an der Innenseite verbaut und eine Möglichkeit zum Verlassen gegeben ist. * Trennelemente stromlos schalten, bevor die Führanlage betreten wird. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. * Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter sichern) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |