| Firma:      | **Instrucțiuni de utilizare**conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Foarfeci cu acumulatori** |
| Lucrul cu foarfecii cu acumulatori (de ex. tăierea viței de vie, resp. a pomilor fructiferi) |
| **Pericol pentru persoane** |
| * Pericol de electrocutare
* Pericol de vătămări prin împungere, tăiere și amputare
* Pericole din cauza solicitărilor mână-braț
* Pericol din cauza aprinderii acumulatorilor
 | ISO 7010 W001.svgM009: Handschutz benutzenM004: Augenschutz benutzenM008: Fußschutz benutzenW012: Warnung vor elektrischer Spannung |
|  **Măsuri de protecție și reguli de comportament** |
| * Echipament individual de protecție: Purtați încălțăminte de siguranță, ochelari de protecție, mănuși de lucru adecvate și îmbrăcăminte strânsă pe corp.
* Înainte de punerea în funcțiune, verificați eventualele deteriorări ale acumulatorilor. Înlocuiți acumulatorii deteriorați.
* Înainte de fiecare punere în funcțiune, controlați funcția și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție. Înlocuiți dispozitivele de protecție deteriorate sau defecte.
* Nu demontați și nu blocați dispozitivele de protecție existente.
* Nu pătrundeți niciodată în zona de tăiere.
* În cazul întreruperii funcționării sau al lucrărilor de întreținere (de ex. ascuțirea lamei) deconectați aparatul și separați-l de la acumulator.
 |
| **În caz de defecțiuni** |
| * În cazul defecțiunilor, opriți acționarea și deconectați aparatul de la sursa de energie.

Înainte de remedierea erorilor, opriți sistemul de acționare (asigurați comutatorul principal) și asigurațiîmpotriva punerii în funcțiune accidentale.* Schimbați imediat sculele defecte.
* Nu utilizați acumulatorii defecți.
* Informați superiorii.
* Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști.
 |
|  **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | **Apel de urgență 112** |
| Telefon în locație:      | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor:      | Trusă de prim ajutor în locație:      |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță!
* Efectuați un apel de urgență (112)!
* Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul!
* Acordați primul ajutor!
* Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.).
* În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune).
* În caz de amputații, apăsați pe sângerare cu un material aseptic, asigurați membrul amputat într-un material uscat și steril, nu îl spălați și puneți-l într-o pungă impermeabilă la rece.
* Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112!
 |
| **Mentenanță** |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens.
* Utilizați numai piesele de schimb admise de producător.
* În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală (deconectați aparatul de la sursa de energie) și asigurați împotriva punerii în funcțiune accidentale.
 |
| Locație: Dată:            | Semnătură responsabil: |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |