| Firma: | | **Instrucțiuni de utilizare**  conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Foarfeci cu acumulatori** | | | | |
| Lucrul cu foarfecii cu acumulatori (de ex. tăierea viței de vie, resp. a pomilor fructiferi) | | | | |
| **Pericol pentru persoane** | | | | | | |
| * Pericol de electrocutare * Pericol de vătămări prin împungere, tăiere și amputare * Pericole din cauza solicitărilor mână-braț * Pericol din cauza aprinderii acumulatorilor | | | | | | ISO 7010 W001.svg  M009: Handschutz benutzenM004: Augenschutz benutzenM008: Fußschutz benutzenW012: Warnung vor elektrischer Spannung |
| **Măsuri de protecție și reguli de comportament** | | | | | |
| * Echipament individual de protecție: Purtați încălțăminte de siguranță, ochelari de protecție, mănuși de lucru adecvate și îmbrăcăminte strânsă pe corp. * Înainte de punerea în funcțiune, verificați eventualele deteriorări ale acumulatorilor. Înlocuiți acumulatorii deteriorați. * Înainte de fiecare punere în funcțiune, controlați funcția și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție. Înlocuiți dispozitivele de protecție deteriorate sau defecte. * Nu demontați și nu blocați dispozitivele de protecție existente. * Nu pătrundeți niciodată în zona de tăiere. * În cazul întreruperii funcționării sau al lucrărilor de întreținere (de ex. ascuțirea lamei) deconectați aparatul și separați-l de la acumulator. | | | | | |
| **În caz de defecțiuni** | | | | | | |
| * În cazul defecțiunilor, opriți acționarea și deconectați aparatul de la sursa de energie.   Înainte de remedierea erorilor, opriți sistemul de acționare (asigurați comutatorul principal) și asigurați împotriva punerii în funcțiune accidentale.   * Schimbați imediat sculele defecte. * Nu utilizați acumulatorii defecți. * Informați superiorii. * Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. | | | | | | |
| **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | | | | | **Apel de urgență 112** | |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: | | | Trusă de prim ajutor în locație: | |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! * Efectuați un apel de urgență (112)! * Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! * Acordați primul ajutor! * Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). * În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). * În caz de amputații, apăsați pe sângerare cu un material aseptic, asigurați membrul amputat într-un material uscat și steril, nu îl spălați și puneți-l într-o pungă impermeabilă la rece. * Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! | | | | | | |
| **Mentenanță** | | | | | | |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. * Utilizați numai piesele de schimb admise de producător. * În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală (deconectați aparatul de la sursa de energie) și asigurați împotriva punerii în funcțiune accidentale. | | | | | | |
| Locație: Dată: | | | Semnătură responsabil: | | | |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. | | | | | | |