| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Weidehaltung von Rindern** | | | | |
| Arbeiten auf der Weide | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahr des Angriffes durch freilaufende Rinder, besonders von frisch abgekalbten Kühen. * Sturzgefahr durch Bodenunebenheiten. * Gefährdung durch elektrische Anlagen. | | | | | | W001: Allgemeines Warnzeichen  W034: Warnung vor Stier  M008: Fußschutz benutzen  M010: Schutzkleidung benutzen |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Nur unterwiesene und geschulte Personen im Umgang mit Rindern einsetzen. * Verhalten beim Umgang mit Tieren: Zu den Tieren „Kontakt“ aufnehmen, Reaktion abwarten. Zonenkonzept beachten, ruhig und stressarm mit den Tieren umgehen, positiven Kontakt herstellen. * Bereitgestellte Fang- und Behandlungs- und Verladeeinrichtungen sowie andere sicherheitstechnische Hilfsmittel (Panels, Treibstock usw.) verwenden. * Tiere fixieren, um Behandlungen durchzuführen. * Bei der Behandlung von Kälbern, Muttertiere fixieren oder wegsperren. * Weide nur für unbedingt notwendige Arbeiten betreten. Wenn möglich Wasserfass außen aufstellen und Tiere von außen füttern. * Weiden auf welchen Deckbullen mitlaufen nie alleine betreten. * Fluchtmöglichkeiten schaffen. Z. b. ein Fahrzeug oder ein mobiles Treibgitter/Treibwagen. * Sicherheitsschuhe/-stiefel (S3/S5), enganliegende Arbeitskleidung tragen. * Elektrozaun auf Funktion prüfen. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Defekte Einrichtungen reparieren oder Vorgesetzte informieren. * Störungen der elektrischen Anlage von Elektrofachkraft oder unterwiesener Person beseitigen lassen. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Anlagen und Einrichtungen vor Arbeitsbeginn kontrollieren. * Vorgaben der Hersteller für Wartungsintervalle beachten. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |