| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Schleifbock** |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft!
* Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine!
* Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!
* Gefahren durch Lärm!
* Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!
* Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!
* Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke!
 | W001: Allgemeines WarnzeichenM004: Augenschutz benutzenM003: Gehörschutz benutzenM010: Schutzkleidung benutzenM008: Fußschutz benutzen |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Gehörschutz:****Körperschutz:****Fußschutz:** | Gehörschutz verwenden!Geeignete Arbeitskleidung tragen!Sicherheitsschuhe tragen! |

**Verhaltensweise:*** Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!
* Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren!
* Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen!
* Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)!
* Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen verwenden!
* Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren!
* Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!
* Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen!
* Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube max. 5 mm)!
* Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen!
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Maschine sofort ausschalten!
* Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand gekommen ist!
* Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern!
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
* Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine und stehenden Schleifkörper!
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |