| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schleifbock** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft! * Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine! * Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material! * Gefahren durch Lärm! * Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! * Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material! * Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! | | | | | | W001: Allgemeines Warnzeichen  M004: Augenschutz benutzen  M003: Gehörschutz benutzen  M010: Schutzkleidung benutzen  M008: Fußschutz benutzen |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Gehörschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:** | Gehörschutz verwenden!  Geeignete Arbeitskleidung tragen!  Sicherheitsschuhe tragen! |   **Verhaltensweise:**   * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! * Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren! * Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen! * Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)! * Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen verwenden! * Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren! * Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten! * Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen! * Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube max. 5 mm)! * Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen! | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Maschine sofort ausschalten! * Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand gekommen ist! * Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! * Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine und stehenden Schleifkörper! * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |