|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Nazwa zakładu:** | **Instrukcja obsługi** | **Data:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Obszar roboczy:****Mobilny silos** | **Czynność:** **Wypełnianie, jazda, rozładunek** | **Podpis:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **NAZWA**  |   |
|   | **Mobilne silosy** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów, kolizja pojazdów.
* Poślizgnięcie i pominięcie kroku podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.
* Poślizgi, potknięcia i upadki na pokrywę silosu lub gładką podłogę silosu.
* Zagrożenie ze strony spadających mas kiszonki w punkcie wydobycia.
* Wypadek z krawędzi czołowej lub ściany silosu.x
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Warnzeichen\GIF\w008.gif |   |
|   | **ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m018.gif | x* Uniemożliwić osobom nieupoważnionym (widzom) wejście do silosu.
* Szkolenie pracowników i innych zaangażowanych stron (np. usługodawców).
* Nosić buty ochronne (S3/S5).
* Regularnie czyścić stopnie pojazdów do kiszonki lub usuwania substratów!
* Nie skakać w górę lub w dół na pojazdach, np. w celu usunięcia kiszonki lub substratu. Schodzenie do tyłu
* Stosować wyłącznie odpowiednią technikę wyjmowania z osłoną nad głową.
* Unikać podcięć w punkcie zaczepienia lub natychmiast je eliminować.
* Przy odkrywaniu folii silosowej należy zachować minimalną odległość 2 metrów od krawędzi tnącej. W razie potrzeby, odpowiednie środki pomocnicze do odciągania folii lub Zdjąć worki z piaskiem/opony lub zastosować ruchome poręcze lub osłonę liny z odpowiednimi punktami kotwiczenia.
* Ruchome ściany silosu są zabezpieczone przed upadkiem osób do wewnątrz i na zewnątrz, np. poręczą lub nasypem (pionowa odległość nasypu od górnej krawędzi ściany 1 m).
* Sprawdzić stabilność i funkcjonalność urządzeń zabezpieczających.x
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Verbotszeichen\GIF\d-p006.gif |   |
|   | **POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁÓCENIACH** |   |
|   |  | * Natychmiast usunąć kordon z niebezpiecznych miejsc!
 |  |   |
|   | **POSTĘPOWANIE PRZY WYPADKACH - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Natychmiastowe środki, które należy podjąć na miejscu wypadku!
* Zadzwonić do pogotowia ratunkowego/lekarza pogotowia ratunkowego!

Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy:…………………………………… | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **Konserwacja**  |   |
|   |  | * Natychmiast wymienić lub naprawić brakujące lub uszkodzone zabezpieczenia!
 |  |   |
|  | **KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA** |  |
|  |  | * Konsekwencje zdrowotne: Możliwość ciężkich lub śmiertelnych obrażeń!

x | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |