|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Nazwa zakładu:** | | **Instrukcja obsługi** | **Data:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Obszar roboczy:**  **Mobilny silos** | | **Czynność:** **Wypełnianie, jazda, rozładunek** | **Podpis:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **NAZWA** | | | | |  |
|  | **Mobilne silosy** | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA** | | | | |  |
|  | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów, kolizja pojazdów. * Poślizgnięcie i pominięcie kroku podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. * Poślizgi, potknięcia i upadki na pokrywę silosu lub gładką podłogę silosu. * Zagrożenie ze strony spadających mas kiszonki w punkcie wydobycia. * Wypadek z krawędzi czołowej lub ściany silosu. x | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Warnzeichen\GIF\w008.gif |  |
|  | **ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA** | | | | |  |
|  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif  F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m018.gif | x   * Uniemożliwić osobom nieupoważnionym (widzom) wejście do silosu. * Szkolenie pracowników i innych zaangażowanych stron (np. usługodawców). * Nosić buty ochronne (S3/S5). * Regularnie czyścić stopnie pojazdów do kiszonki lub usuwania substratów! * Nie skakać w górę lub w dół na pojazdach, np. w celu usunięcia kiszonki lub substratu. Schodzenie do tyłu * Stosować wyłącznie odpowiednią technikę wyjmowania z osłoną nad głową. * Unikać podcięć w punkcie zaczepienia lub natychmiast je eliminować. * Przy odkrywaniu folii silosowej należy zachować minimalną odległość 2 metrów od krawędzi tnącej. W razie potrzeby, odpowiednie środki pomocnicze do odciągania folii lub Zdjąć worki z piaskiem/opony lub zastosować ruchome poręcze lub osłonę liny z odpowiednimi punktami kotwiczenia. * Ruchome ściany silosu są zabezpieczone przed upadkiem osób do wewnątrz i na zewnątrz, np. poręczą lub nasypem (pionowa odległość nasypu od górnej krawędzi ściany 1 m). * Sprawdzić stabilność i funkcjonalność urządzeń zabezpieczających. x | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Verbotszeichen\GIF\d-p006.gif |  |
|  | **POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁÓCENIACH** | | | | |  |
|  |  | * Natychmiast usunąć kordon z niebezpiecznych miejsc! | | |  |  |
|  | **POSTĘPOWANIE PRZY WYPADKACH - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112** | | | | |  |
|  | E004 Notruftelefon | * Natychmiastowe środki, które należy podjąć na miejscu wypadku! * Zadzwonić do pogotowia ratunkowego/lekarza pogotowia ratunkowego!   Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy:…………………………………… | | | E003 Erste Hilfe |  |
|  | **Konserwacja** | | | | |  |
|  |  | * Natychmiast wymienić lub naprawić brakujące lub uszkodzone zabezpieczenia! | | |  |  |
|  | **KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA** | | | | |  |
|  |  | * Konsekwencje zdrowotne: Możliwość ciężkich lub śmiertelnych obrażeń!   x | | | www.svlfg.de |  |
|  |  | | | | |  |