| Firma:      | **Instrucțiuni de utilizare**conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Arborele cardanic și dispozitivul de protecție al acestuia** |
|  |
| **Pericol pentru persoane** |
| * Pericol de răsucire din cauza arborelui cardanic insuficient protejat
* Pericol de strivire la montajul arborelui cardanic la dispozitivul de acționare din cauza spațiului restrâns de montaj
* Pericol din cauza pieselor azvârlite
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pngM002: Gebrauchsanweisung beachtenISO 7010 W001.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/ISO_7010_W024.svg/1024px-ISO_7010_W024.svg.png |
|  **Măsuri de protecție și reguli de comportament** |
| * Înainte de punerea în funcțiune, controlați funcția și integralitatea dispozitivelor de siguranță și protecție ale arborelui cardanic: Pâlnie de protecție pe partea tractorului (PTO) – tub de protecție – pâlnie de protecție pe partea mașinii (PIC).
* În cazul stabilirii unei deteriorări la protecția arborelui cardanic, sistați lucrările imediat.
* Respectați sensul de montaj al arborelui cardanic. Indicatorul pentru partea tractorului se află pe protecția arborelui cardanic.
* Cuplajele de suprasarcină și cuplajele de mers în gol se află pa partea dispozitivului.
* Controlați scutul principal la tractor și la pâlnia arborelui cardanic pe partea mașinii.
* Asigurați o acoperire de 50 mm a întregului dispozitiv de protecție.
* Protecția arborelui cardanic trebuie asigurată împotriva răsucirii.
* Articulațiile cardanice trebuie acoperite suprapus.
* Arborii cardanici decuplați trebuie să fie acroșați sau rezemați cu ajutorul dispozitivelor prevăzute.
 |
| **În caz de defecțiuni** |
| * În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus.
* Înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor, scoateți cheia de contact și depresurizați conductele hidraulice.
* În caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească.
* Înlocuiți imediat protecția deteriorată a arborelui cardanic – opriți imediat utilizarea.
* Informați superiorii.
* Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști.
 |
|  **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | **Apel de urgență 112** |
| Telefon în locație:      | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor:      | Trusă de prim ajutor în locație:      |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță!
* Efectuați un apel de urgență (112)!
* Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul!
* Acordați primul ajutor!
* Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.).
* În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune).
* Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112!
 |
| **Mentenanță** |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens.
* Înlocuiți imediat dispozitivele de protecție deteriorate ale arborelui cardanic.
* În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală și asigurați împotriva punerii în mișcare accidentale.
* Întrețineți și îngrijiți articulațiile cardanice și inelele de fricțiune ale dispozitivului de protecție conform prevederilor producătorului, resp. conform planului de lubrifiere.
 |
| Locație: Dată:            | Semnătură responsabil: |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |