| Firma: | | **Instrucțiuni de utilizare**  conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arborele cardanic și dispozitivul de protecție al acestuia** | | | | |
|  | | | | |
| **Pericol pentru persoane** | | | | | | |
| * Pericol de răsucire din cauza arborelui cardanic insuficient protejat * Pericol de strivire la montajul arborelui cardanic la dispozitivul de acționare din cauza spațiului restrâns de montaj * Pericol din cauza pieselor azvârlite | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pngM002: Gebrauchsanweisung beachtenISO 7010 W001.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/ISO_7010_W024.svg/1024px-ISO_7010_W024.svg.png |
| **Măsuri de protecție și reguli de comportament** | | | | | |
| * Înainte de punerea în funcțiune, controlați funcția și integralitatea dispozitivelor de siguranță și protecție ale arborelui cardanic: Pâlnie de protecție pe partea tractorului (PTO) – tub de protecție – pâlnie de protecție pe partea mașinii (PIC). * În cazul stabilirii unei deteriorări la protecția arborelui cardanic, sistați lucrările imediat. * Respectați sensul de montaj al arborelui cardanic. Indicatorul pentru partea tractorului se află pe protecția arborelui cardanic. * Cuplajele de suprasarcină și cuplajele de mers în gol se află pa partea dispozitivului. * Controlați scutul principal la tractor și la pâlnia arborelui cardanic pe partea mașinii. * Asigurați o acoperire de 50 mm a întregului dispozitiv de protecție. * Protecția arborelui cardanic trebuie asigurată împotriva răsucirii. * Articulațiile cardanice trebuie acoperite suprapus. * Arborii cardanici decuplați trebuie să fie acroșați sau rezemați cu ajutorul dispozitivelor prevăzute. | | | | | |
| **În caz de defecțiuni** | | | | | | |
| * În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus. * Înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor, scoateți cheia de contact și depresurizați conductele hidraulice. * În caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească. * Înlocuiți imediat protecția deteriorată a arborelui cardanic – opriți imediat utilizarea. * Informați superiorii. * Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. | | | | | | |
| **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | | | | | **Apel de urgență 112** | |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: | | | Trusă de prim ajutor în locație: | |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! * Efectuați un apel de urgență (112)! * Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! * Acordați primul ajutor! * Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). * În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). * Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! | | | | | | |
| **Mentenanță** | | | | | | |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. * Înlocuiți imediat dispozitivele de protecție deteriorate ale arborelui cardanic. * În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală și asigurați împotriva punerii în mișcare accidentale. * Întrețineți și îngrijiți articulațiile cardanice și inelele de fricțiune ale dispozitivului de protecție conform prevederilor producătorului, resp. conform planului de lubrifiere. | | | | | | |
| Locație: Dată: | | | Semnătură responsabil: | | | |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. | | | | | | |