| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abbrucharbeiten** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Getroffenwerden durch Einsturz des Bauwerks, seiner Bestandteile oder von Maschinen und  deren Bauteilen, z. B. Auslegern; Gefahren durch Absturz * Einwirkungen durch gefährliche bzw. umweltgefährdende Stoffe, Gase, Dämpfe, Stäube, Nebel * Gefahren durch elektrischen Strom * Lärm sowie Hand-Arm-Vibrationen beim Einsatz von handgeführten Stemmgeräten | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/ISO_7010_M014.svg/800px-ISO_7010_M014.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/ISO_7010_M016.svg/800px-ISO_7010_M016.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/ISO_7010_M013.svg/800px-ISO_7010_M013.svg.pngISO 7010 W001.svg |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Vor jedem Einsatz Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen der Maschinen und Geräte kontrollieren. * Vor Beginn der Abbrucharbeiten baulichen Zustand des abzubrechenden Bauwerks und angrenzender Bauteile in statischer und konstruktiver Hinsicht untersuchen. * Abbruchmethode und Arbeitsverfahren nach örtlicher Gegebenheit durch einen Fachkundigen auswählen lassen: Abtragen, Demontieren, Einreißen, Eindrücken etc. * Ausführliche Planung und sicherheitstechnische Koordination der Abbrucharbeiten. Schwierige Abbrucharbeiten erst beginnen, wenn eine schriftliche Abbruchanweisung auf der Baustelle vorliegt und die Beschäftigten unterwiesen worden sind. * Erhöht liegende Arbeitsplätze sind mit Absturzsicherungen zu versehen. * Nicht sicher begehbare Flächen sind zu sichern oder trittsicher abzudecken. * Auswahl und Verwendung von sicherheitstechnisch geeigneten Arbeitsmitteln, z. B. Bagger mit FOPS. * Das mögliche Auftreten gefährlicher Stoffe, Gase, Dämpfe, Stäube oder Nebel ist zu prüfen. * Art, Zustand und Lage von bestehenden Anlagen wie z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen sind vorab zu ermitteln (u. a. Stromleitungen). * Ein weisungsbefugter Aufsichtsführender ist ständig auf der Baustelle anwesend. * Manuelle Bohr- und Stemmarbeiten mit handgeführten Geräten auf ein Minimum reduzieren und innerhalb des Teams die Tätigkeiten regelmäßig wechseln (Job Rotation). * Verkehrs- und Fluchtwege von Abbruchmaterial freihalten, Zugang und Aufenthalt in Gefahrenbereichen verhindern. Gefahrenbereiche absperren oder durch Warnposten sichern. * Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe (S 3), Handschutz, Gehörschutz, Augenschutz, Atemschutz, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (z. B. Auffang- oder Haltegurte, Sicherheitsseile, Falldämpfer, Höhensicherungsgeräte). | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Gefahr Arbeiten sofort einstellen und Aufenthalt außerhalb des Gefahrenbereiches aufsuchen. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |