| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salpetersäure, Phosphorsäure | | | | |
| Reinigung der Melkanlage | | | | |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | | | | | |
| * Verursacht Verätzungen von Augen, Haut und Schleimhäuten. * Verschlucken verursacht Verätzungen von Magen und Darm. * Das Produkt ist schwach Wasser gefährdend. | | | | | | **Gefahr**  acid_red    M004: Augenschutz benutzen  M009: Handschutz benutzen  M026: Schutzschürze benutzen |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.   * **Augenschutz**: Dicht schließende Schutzbrille tragen. * **Handschutz**: Chemikalien beständige Schutzhandschuhe tragen. * **Körperschutz**: Säurebeständige Schutzkleidung (Gummistiefel, Gummischürze) tragen. * Behälter fest verschlossen halten. Auf gute Belüftung achten. * Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. * Darf nicht in Kanalisation, Gewässer gelangen. * Niemals Wasser zugeben. * Niemals mit alkalischen Stoffen mischen. | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen** | | | | | | |
| * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. * Für ausreichende Lüftung sorgen. * Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung meiden. * Gase, Dämpfe, Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. | | | | | | |
| **Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | | weißes Kreuz auf grünem Hintergrund |
| * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. * **Nach Augenkontakt:** 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! * **Nach Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. * **Nach Einatmen:** Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. * **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen auslösen. * Bei Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.  Arzt: ………………………………………………. **Giftinformationszentrum: 0228/ 19240** | | | | | | |
| **Sachgerechte Entsorgung** | | | | | | |
| * Nicht in Kanalisation/ Oberflächengewässer gelangen lassen. Bei unbeabsichtigter Freisetzung mit Flüssigkeit bindendem Material (z. B. Kieselgur, Vermiculit oder Sand) aufnehmen. Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |