| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Flüssigkeitsstrahler/Motorkarrenspritze** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Unkontrolliertes Austreten von Flüssigkeit. * Arbeitsstoffe in der Flüssigkeit. * Arbeiten im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel. * Rückstoß. * Abgase. * Stromschlag. * Austretende Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.png  M017: Atemschutz benutzen  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.png  M002: Gebrauchsanweisung beachten  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/ISO_7010_M026.svg/800px-ISO_7010_M026.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Geräte dürfen nur von sachkundigen und unterwiesenen Personen bedient werden. * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. * Bei Karrenspritzen: (ggf. Atemschutz, Gesichtsschutz, Standardschutzanzug, Schutzhandschuhe, Fußschutz tragen). * Bei Flüssigkeitsstrahlern: (ggf. Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen). * Bei der Ausbringung von Flüssigkeiten ist sicherzustellen, dass Personen nicht gefährdet werden. * Ortsveränderliche elektrisch betriebene Flüssigkeitsstrahler sind über einen Fehlerstromschutzschalter (30 mA) zu betreiben. * In Druckgefäßen müssen Einrichtungen vorhanden sein, die einen gefahrlosen Druckabbau, auch bei Störungen, ermöglichen. * Soweit es für einen sicheren Betrieb erforderlich ist, sind Flüssigkeitsstrahler zu reinigen. * Bei der Verwendung von Arbeitsstoffen (z. B. Pflanzenschutzmitteln) sind Sicherheitsdatenblätter bzw. Beipackzettel zu beachten. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Zur Beseitigung von Störungen den Motor sofort abstellen (ggf. Netzstecker ziehen). * System in einen drucklosen Zustand versetzen. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigte Person) durchführen lassen. * Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Vor jeder Inbetriebnahme Sicht- und Funktionsprüfung durchführen sowie auf Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. * Sachkundigenprüfung mindestens alle 2 Jahre durchführen lassen  (Prüfbuch führen). | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |