|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Firma:** | | | **Instrucțiuni de utilizare** | **Dată:** | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Domeniu de lucru:** | | | **Activitate:** | **Semnătura:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **DENUMIRE** | | | | | |  |
|  | **Stivuitor cu furcă** | | | | | |  |
|  |  |
|  | Instrucțiuni de utilizare generale pentru manipularea stivuitoarelor cu furcă | | | | | |  |
|  | **PERICOLE PENTRU OAMENI ȘI MEDIU** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Pericol din cauza căderii sarcinii!  ▪ Pericol din cauza răsturnării!  ▪ Pericol din cauza zgomotului și vibrațiilor!  ▪ Pericol din cauza gazelor de eșapament la mașinile cu motoare cu ardere internă!  ▪ Pericol din cauza vizibilității reduse de la încărcătură!  ▪ Pericol din cauza alunecării la urcare și coborâre! | | | |  |  |
|  | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT** | | | | | |  |
|  |  | **Protecția pentru picioare: :**  **Protecție pentru auz:** | | Purtați încălțăminte de siguranță!  Purtați protecție pentru auz la depășirea pragului de 80 dB(A)! | |  |  |
| **Comportament:**  ▪ Mașinile pot fi operate numai de persoanele instruite, cu permis de conducere valabil!  ▪ Normele de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului trebuie respectate!  ▪ Este interzisă deplasare pe mașină sau pe dispozitivele de lucru!  ▪ Este interzisă urcarea și coborârea pe parcursul deplasării!  ▪ Deplasați-vă numai cu sistem de reținere pentru șofer (centură de scaun)!  ▪ În caz de pericol de răsturnare, rămâneți pe locul șoferului!  ▪ Deplasați-vă pe căile admise cu viteza adaptată!  ▪ Preluați întotdeauna sarcina cât mai aproape de partea din spate a furcii și deplasați în poziția cea mai coborâtă!  ▪ Nu depășiți sarcina maximă admisă!  ▪ În caz de vizibilitate limitată: deplasați-vă înapoi sau lăsați-vă îndrumat!  ▪ La utilizarea de nacele de lucru, acestea trebuie să fie fixate, iar deplasare cu persoane în  nacela de lucru este interzisă!  ▪ Utilizați mașinile cu motoare cu ardere internă numai în spații suficient ventilate și aerisite!  ▪ Asigurați vehiculele împotriva deplasării necontrolate și utilizării neautorizate, coborâți sistemul de preluare a sarcinii!  ▪ Efectuați controlul funcționării și controlul vizual, verificați siguranța în trafic înainte de începerea deplasării!  ▪ Luați extinctorul cu dumneavoastră (min. 2kg)!  ▪ Nu fumați în timpul alimentării! | | | |
|  | **COMPORTARE ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI** | | | | | |  |
|  |  | **Incendiu:**  **Defecțiune:** | ▪ Combateți incendiile incipiente cu extinctorul – apel de urgență pompieri!  ▪ În caz de pericol opriți imediat motorul!  ▪ În caz de lucrări de întreținere, curățare și reparație: Scoateți cheia de contact  și așteptați până când motorul este în repaus, coborâți sistemul de preluare a sarcinii!  ▪ Continuați lucrul numai după remedierea defecțiunii de către un specialist! | | |  |  |
|  | **COMPORTARE ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului!  ▪ Chemați ambulanța/medicul!  ▪ Anunțați superiorul și asociația profesională!  Responsabil cu acordarea primulu ai ajutor:………………………………………………………………………………………….. | | | |  |  |
|  | **MENTENANȚĂ** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și dispozitivele de siguranță ale mașinii!  ▪ Respectați prevederile producătorului cu privire la întreținere și îngrijire!  ▪ Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști/atelier de specialitate! | | | |  |  |
|  | **CONSECINȚE ÎN CAZ DE NERESPECTARE** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Consecințe pentru sănătate: Răniri și îmbolnăvire!  ▪ Urmări ce țin de legislația muncii: Avertizare scrisă, mustrare! | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |