|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Instrucțiuni de utilizare** | **Dată:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Domeniu de lucru:** | **Activitate:** | **Semnătura:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **DENUMIRE** |   |
|   | **Stivuitor cu furcă** |   |
|   |   |
|   | Instrucțiuni de utilizare generale pentru manipularea stivuitoarelor cu furcă |   |
|   | **PERICOLE PENTRU OAMENI ȘI MEDIU** |   |
|   |  | ▪ Pericol din cauza căderii sarcinii!▪ Pericol din cauza răsturnării!▪ Pericol din cauza zgomotului și vibrațiilor!▪ Pericol din cauza gazelor de eșapament la mașinile cu motoare cu ardere internă!▪ Pericol din cauza vizibilității reduse de la încărcătură!▪ Pericol din cauza alunecării la urcare și coborâre! |  |   |
|   | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT** |   |
|   |  | **Protecția pentru picioare: :****Protecție pentru auz:** | Purtați încălțăminte de siguranță!Purtați protecție pentru auz la depășirea pragului de 80 dB(A)! |  |   |
| **Comportament:**▪ Mașinile pot fi operate numai de persoanele instruite, cu permis de conducere valabil!▪ Normele de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului trebuie respectate!▪ Este interzisă deplasare pe mașină sau pe dispozitivele de lucru!▪ Este interzisă urcarea și coborârea pe parcursul deplasării! ▪ Deplasați-vă numai cu sistem de reținere pentru șofer (centură de scaun)!▪ În caz de pericol de răsturnare, rămâneți pe locul șoferului!▪ Deplasați-vă pe căile admise cu viteza adaptată!▪ Preluați întotdeauna sarcina cât mai aproape de partea din spate a furcii și deplasați în poziția cea mai coborâtă!▪ Nu depășiți sarcina maximă admisă!▪ În caz de vizibilitate limitată: deplasați-vă înapoi sau lăsați-vă îndrumat!▪ La utilizarea de nacele de lucru, acestea trebuie să fie fixate, iar deplasare cu persoane în  nacela de lucru este interzisă!▪ Utilizați mașinile cu motoare cu ardere internă numai în spații suficient ventilate și aerisite!▪ Asigurați vehiculele împotriva deplasării necontrolate și utilizării neautorizate, coborâți sistemul de preluare a sarcinii!▪ Efectuați controlul funcționării și controlul vizual, verificați siguranța în trafic înainte de începerea deplasării!▪ Luați extinctorul cu dumneavoastră (min. 2kg)!▪ Nu fumați în timpul alimentării! |
|   | **COMPORTARE ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI** |   |
|   |  | **Incendiu:****Defecțiune:** | ▪ Combateți incendiile incipiente cu extinctorul – apel de urgență pompieri!▪ În caz de pericol opriți imediat motorul!▪ În caz de lucrări de întreținere, curățare și reparație: Scoateți cheia de contact  și așteptați până când motorul este în repaus, coborâți sistemul de preluare a sarcinii!▪ Continuați lucrul numai după remedierea defecțiunii de către un specialist! |  |   |
|   | **COMPORTARE ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** |   |
|   |  | ▪ Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului!▪ Chemați ambulanța/medicul!▪ Anunțați superiorul și asociația profesională!Responsabil cu acordarea primulu ai ajutor:………………………………………………………………………………………….. |  |   |
|   | **MENTENANȚĂ** |   |
|   |  | ▪ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și dispozitivele de siguranță ale mașinii!▪ Respectați prevederile producătorului cu privire la întreținere și îngrijire!▪ Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști/atelier de specialitate!  |  |   |
|  | **CONSECINȚE ÎN CAZ DE NERESPECTARE** |  |
|  |  | ▪ Consecințe pentru sănătate: Răniri și îmbolnăvire!▪ Urmări ce țin de legislația muncii: Avertizare scrisă, mustrare! |  |  |
|   |       |  |