| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gabelstapler** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahr durch herabstürzende Last! * Gefahr durch Umsturz! * Gefahr durch Lärm und Vibrationen! * Gefahr durch Abgase bei Maschinen mit Verbrennungsmotoren! * Gefahr durch von der Ladung her eingeschränkte Sicht! * Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen! | | | | | | W014: Warnung vor Flurförderzeugen  W015: Warnung vor schwebender Last |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fußschutz:**  **Gehörschutz:** | Sicherheitsschuhe tragen!  Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen! |  | | **Verhaltensweise:**   * Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden! * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! * Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten! * Auf- und Abspringen während der Fahrt verboten! * Nur mit Fahrerrückhaltesystem (Beckengurt) fahren! * Bei Umsturzgefahr auf Fahrerplatz verweilen! * Mit angepasster Geschwindigkeit auf zugelassenen Wegen fahren! * Last immer möglichst nahe am Gabelrücken aufnehmen und in tiefster Stellung verfahren! * Zugelassene Höchstlast nicht überschreiten! * Bei eingeschränkter Sicht: rückwärtsfahren oder sich einweisen lassen! * Beim Heben von Personen in Arbeitskörben gelten zusätzliche Anforderungen  (vgl. DGUV Info 208-031 das Fahren mit Personen in dem Arbeitskorb verboten!) * Maschinen mit Verbrennungsmotoren nur in ausreichend be- und entlüfteten Räumen  verwenden! * Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern, Lastaufnahme  absenken! * Funktions- und Sichtkontrolle sowie Verkehrssicherheit vor Fahrantritt prüfen! * Feuerlöscher (min. 2kg) mitführen! * Beim Betanken nicht rauchen! | | | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| |  | | --- | | * Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! * Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! * Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor im Stillstand sind, Lastaufnahme absenken! * Erst nach Beseitigung der Störung durch Sachkundigen weiterarbeiten! | | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |