| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Gabelstapler** |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Gefahr durch herabstürzende Last!
* Gefahr durch Umsturz!
* Gefahr durch Lärm und Vibrationen!
* Gefahr durch Abgase bei Maschinen mit Verbrennungsmotoren!
* Gefahr durch von der Ladung her eingeschränkte Sicht!
* Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen!
 | W014: Warnung vor FlurförderzeugenW015: Warnung vor schwebender Last |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fußschutz:****Gehörschutz:**  | Sicherheitsschuhe tragen!Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen! |  |
| **Verhaltensweise:*** Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden!
* Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden!
* Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten!
* Auf- und Abspringen während der Fahrt verboten!
* Nur mit Fahrerrückhaltesystem (Beckengurt) fahren!
* Bei Umsturzgefahr auf Fahrerplatz verweilen!
* Mit angepasster Geschwindigkeit auf zugelassenen Wegen fahren!
* Last immer möglichst nahe am Gabelrücken aufnehmen und in tiefster Stellung verfahren!
* Zugelassene Höchstlast nicht überschreiten!
* Bei eingeschränkter Sicht: rückwärtsfahren oder sich einweisen lassen!
* Beim Heben von Personen in Arbeitskörben gelten zusätzliche Anforderungen (vgl. DGUV Info 208-031 das Fahren mit Personen in dem Arbeitskorb verboten!)
* Maschinen mit Verbrennungsmotoren nur in ausreichend be- und entlüfteten Räumen verwenden!
* Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern, Lastaufnahme absenken!
* Funktions- und Sichtkontrolle sowie Verkehrssicherheit vor Fahrantritt prüfen!
* Feuerlöscher (min. 2kg) mitführen!
* Beim Betanken nicht rauchen!
 |

 |
| **Verhalten bei Störungen** |
|

|  |
| --- |
| * Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!
* Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen!
* Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor im Stillstand sind, Lastaufnahme absenken!
* Erst nach Beseitigung der Störung durch Sachkundigen weiterarbeiten!
 |

 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |