| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitsplattform am Traktor** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Absturz aus der Arbeitsplattform * Herausfallen von Gegenständen aus der Arbeitsplattform (z. B. Werkzeuge) * Herabfallende Äste beim Baumschnitt * Umsturz des Traktors mit Arbeitsplattform | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/DIN_4844-2_D-P006.svg/800px-DIN_4844-2_D-P006.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ISO_7010_W012.svg/800px-ISO_7010_W012.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/ISO_7010_M003.svg/800px-ISO_7010_M003.svg.pngM002: Gebrauchsanweisung beachtenhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/ISO_7010_W008.svg/800px-ISO_7010_W008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/ISO_7010_W001.svg/800px-ISO_7010_W001.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/ISO_7010_W001.svg/800px-ISO_7010_W001.svg.png   * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. * Das Heben von Personen ist nur mit einer dafür geeigneten Kombination (Traktor, Frontlader, Arbeitsplattform) zulässig. * EG-Baumusterprüfung durchführen, ggf. LSV-Information "Arbeitsplattformen" (T 01) beachten. * Je nach Tätigkeit ist geeignete Schutzausrüstung in der Arbeitsplattform zu tragen. * Mit dem Führen von Traktoren mit Arbeitsplattformen dürfen nur erfahrene, zuverlässige und für diesen Arbeitseinsatz besonders unterwiesene Personen beauftragt werden. * In der Arbeitsplattform dürfen nur unterwiesene Personen arbeiten. * Die Standsicherheit des Traktors muss gewährleistet sein. * Der Fahrer darf den Fahrerplatz nicht verlassen, solange die Arbeitsplattform besetzt ist. * Die Arbeitsplattform darf nur betrieben werden, wenn zwischen dem Fahrer und Personen auf der Plattform eine zuverlässige Verständigung gewährleistet ist (z. B. über Helmfunk). * Der Traktor darf nicht verfahren werden, solange die Arbeitsplattform besetzt ist. * Die formschlüssige Befestigung der Arbeitsplattform an der Hubeinrichtung des Traktors ist vor jedem Einsatz zu kontrollieren. * Bei Erreichen der Arbeitsposition ist der Traktor gegen unbeabsichtigtes Wegrollen oder Verfahren zu sichern. * Bei Motorsägenarbeiten ist der Aufenthalt einer zweiten Person in der Arbeitsplattform untersagt, es sei denn, es ist ein Trenngitter vorhanden oder eine Ausnahmegenehmigung i. S. v. AS-Baum II liegt vor. * Der Aufenthalt im Gefahrenbereich unterhalb der angehobenen Arbeitsplattform ist verboten! * In der Nähe von elektrischen Freileitungen sind die Sicherheitsabstände einzuhalten. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Gefahr Arbeitsplattform kontrolliert absenken. * Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. * Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und den Traktor gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |