| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Bodenbelüftungsgerät**  |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Verletzungsgefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich des Fahrzeugs oder Anbaugerätes
* Vibrationen, Lärm und Stäube
* Verletzungsgefahr durch Rückstoß oder wegschleudernde Fremdkörper
* Gefahren durch erdverlegte Leitungen
* Verletzungsgefahr durch Bruch pneumatischer Leitungen
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/ISO_7010_M003.svg/800px-ISO_7010_M003.svg.pngISO 7010 W001.svg |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
* Vor jeder Inbetriebnahme bei Kompressor, Lanzen und Schlauchverbindungen eine Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand durchführen.
* Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle ordnungsgemäß abzusichern.
* Beim Arbeiten den Gefahrenbereich von Personen freihalten.
* Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu baulichen Einrichtungen einhalten (Herstellerangabe beachten).
* Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gehörschutz tragen.
* Vor der Arbeit auf erdverlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen).
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Andere Personen sind vor Gefahren zu warnen.
* Kompressoren sind bei Gefahr sofort außer Betrieb zu setzen.
* System in einen drucklosen Zustand versetzen.
* Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen.
* Im Gefahrfall ist der Gefahrenbereich sofort zu verlassen.
* Vorgesetzte informieren. Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen und Maschine und Lanzen drucklos machen.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |