| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bodenbelüftungsgerät** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Verletzungsgefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich des Fahrzeugs oder Anbaugerätes * Vibrationen, Lärm und Stäube * Verletzungsgefahr durch Rückstoß oder wegschleudernde Fremdkörper * Gefahren durch erdverlegte Leitungen * Verletzungsgefahr durch Bruch pneumatischer Leitungen | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/ISO_7010_M003.svg/800px-ISO_7010_M003.svg.pngISO 7010 W001.svg |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. * Vor jeder Inbetriebnahme bei Kompressor, Lanzen und Schlauchverbindungen eine Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand durchführen. * Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle ordnungsgemäß abzusichern. * Beim Arbeiten den Gefahrenbereich von Personen freihalten. * Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu baulichen Einrichtungen einhalten (Herstellerangabe beachten). * Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gehörschutz tragen. * Vor der Arbeit auf erdverlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen). | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Andere Personen sind vor Gefahren zu warnen. * Kompressoren sind bei Gefahr sofort außer Betrieb zu setzen. * System in einen drucklosen Zustand versetzen. * Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. * Im Gefahrfall ist der Gefahrenbereich sofort zu verlassen. * Vorgesetzte informieren. Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen und Maschine und Lanzen drucklos machen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |