|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Фирма:** | | **Инструкция по эксплуатации** | **Дата:** | |  |
|  |  |
|  | **Рабочий участок: Комплекс животноводческих зданий** | | **Вид работы: Работы в помещении для беспривязного содержания скота** | **Подпись:** | |  |
|  |  |
|  | **НАИМЕНОВАНИЕ** | | | | |  |
|  | **Работы в помещении для беспривязного содержания скота** | | | | |  |
|  |  |
|  | **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | | | | |  |
|  | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Опасность поскользнуться на влажном и гладком полу. * Опасность столкнуться с коровами или получить удар. * Опасность, исходящая от электрооборудования. * Опасность от пыли, навозных газов и животных аллергенов. * Опасность зоонозных инфекций. | | | W011 Warnung vor Rutschgefahr |  |
|  | **МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ** | | | | |  |
|  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif  F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m010.gif | * Использовать противоскользящие напольные покрытия и поддерживать их в чистоте. * Носить защитную обувь / защитные сапоги (S3/S5). * Допускать к работе с крупным рогатым скотом только проинструктированный и обученный персонал. * Содержать в исправном состоянии фиксирующие приспособления, например, улавливающие кормовые решетки или стойла. * При лечении или обследовании фиксировать крупный рогатый скот в фиксирующих устройствах. * Быков по возможности содержать в отдельных отсеках. * Не входить в здания для беспривязного содержания быков без помощника. * Создать проход для эвакуации людей из зоны содержания животных. * Не допускать образования пыли и аллергенов на шерсть животных в животноводческом помещении (например, связывать мучнистые корма с помощью жидкости, хранить комбикорм в наружном бункере, щетку для коров по возможности размещать за пределами стойла). * Во время размешивания жидкого навоза широко открывать все металлические ворота и окна! * Незамедлительно лечить крупный рогатый скот от инфекционных заболеваний (например, лишая телят). * В животноводческих помещениях, где имеются установки для перемешивания навоза с заслонками. обеспечить эффективную защиту мест выхода на лебедки и направляющие ролики от доступа. * Вентиляторы, свисающие ниже 2,70 м, защитить от доступа защитной решеткой. * Регулярно организовывать проверку электрооборудования силами специалистов. Регулярно проверять исправность устройства защитного отключения (30 мА) (нажимать контрольную кнопку). Это касается всех сетевых контуров тока. * Жалюзийные ворота и занавесы с электроприводом должны быть оснащены автоматическим устройством для выключения или аварийным размыкателем. | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gif |  |
|  | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ** | | | | |  |
|  |  | * Отремонтировать поврежденные строительные сооружения или сообщить о необходимости их замены. * Сообщать о животных с отклонениями в поведении и удалять их из фонда. * При неисправностях электрооборудования воспользоваться услугами специализированного предприятия. | | |  |  |
|  | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112** | | | | |  |
|  | E004 Notruftelefon | * Принятие срочных мер на месте аварии! * Вызвать спасательную службу / скорую помощь!   Первая помощь:……………………………………………………………… | | | E003 Erste Hilfe |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** | | | | |  |
|  |  | * Перед началом работы проверять установки и устройства. * Соблюдать предписанные производителем интервалы техобслуживания. | | |  |  |
|  | **ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ** | | | | |  |
|  |  | * Последствия для здоровья: Травма, заболевание! | | | www.svlfg.de |  |
|  |  | | | | |  |