|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Фирма:** | **Инструкция по эксплуатации** | **Дата:** |   |
|   |   |
|   | **Рабочий участок: Комплекс животноводческих зданий** | **Вид работы: Работы в помещении для беспривязного содержания скота** | **Подпись:** |   |
|   |   |
|   | **НАИМЕНОВАНИЕ** |   |
|   | **Работы в помещении для беспривязного содержания скота** |   |
|   |   |
|   | **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Опасность поскользнуться на влажном и гладком полу.
* Опасность столкнуться с коровами или получить удар.
* Опасность, исходящая от электрооборудования.
* Опасность от пыли, навозных газов и животных аллергенов.
* Опасность зоонозных инфекций.
 | W011 Warnung vor Rutschgefahr |   |
|   | **МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif  F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m010.gif | * Использовать противоскользящие напольные покрытия и поддерживать их в чистоте.
* Носить защитную обувь / защитные сапоги (S3/S5).
* Допускать к работе с крупным рогатым скотом только проинструктированный и обученный персонал.
* Содержать в исправном состоянии фиксирующие приспособления, например, улавливающие кормовые решетки или стойла.
* При лечении или обследовании фиксировать крупный рогатый скот в фиксирующих устройствах.
* Быков по возможности содержать в отдельных отсеках.
* Не входить в здания для беспривязного содержания быков без помощника.
* Создать проход для эвакуации людей из зоны содержания животных.
* Не допускать образования пыли и аллергенов на шерсть животных в животноводческом помещении (например, связывать мучнистые корма с помощью жидкости, хранить комбикорм в наружном бункере, щетку для коров по возможности размещать за пределами стойла).
* Во время размешивания жидкого навоза широко открывать все металлическиеворота и окна!
* Незамедлительно лечить крупный рогатый скот от инфекционных заболеваний (например, лишая телят).
* В животноводческих помещениях, где имеются установки для перемешивания навоза с заслонками. обеспечить эффективную защиту мест выхода на лебедки и направляющие ролики от доступа.
* Вентиляторы, свисающие ниже 2,70 м, защитить от доступа защитной решеткой.
* Регулярно организовывать проверку электрооборудования силами специалистов. Регулярно проверять исправность устройства защитного отключения (30 мА) (нажимать контрольную кнопку). Это касается всех сетевых контуров тока.
* Жалюзийные ворота и занавесы с электроприводом должны быть оснащены автоматическим устройством для выключения или аварийным размыкателем.

  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gif |   |
|   | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ** |   |
|   |  | * Отремонтировать поврежденные строительные сооружения или сообщить о необходимости их замены.
* Сообщать о животных с отклонениями в поведении и удалять их из фонда.
* При неисправностях электрооборудования воспользоваться услугами специализированного предприятия.
 |  |   |
|   | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Принятие срочных мер на месте аварии!
* Вызвать спасательную службу / скорую помощь!

 Первая помощь:……………………………………………………………… | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** |   |
|   |  | * Перед началом работы проверять установки и устройства.
* Соблюдать предписанные производителем интервалы техобслуживания.
 |  |   |
|  | **ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ** |  |
|  |  | * Последствия для здоровья: Травма, заболевание!
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |