|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Фирма:** | | | **Работна инструкция** | **Дата:** | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Работна област:** | | | **Дейност:** | **Подпис:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **НАИМЕНОВАНИЕ** | | | | | |  |
|  | **Компактен товарач** | | | | | |  |
|  |  |
|  | **Товаро-разтоварни дейности** | | | | | |  |
|  | **ОПАСНОСТИ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Опасност от прегазване  ▪ Опасност от подхлъзване при качване и слизане  ▪ Опасност от преобръщане  ▪ Опасност от изтичащо под високо налягане хидравлично масло  ▪ Опасност от падащи от високо предмети (особено големи бали)  ▪ Опасност от престой в опасната зона | | | |  |  |
|  | **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ** | | | | | |  |
|  |  | **За краката:**  **За слуха:** | | Носете защитни обувки!  При повече от 80 dB(A) носете предпазни средства! | |  |  |
| **Начин на поведение:**  ▪ Управление само от сигурни, инструктирани и оторизирани от предприемача лица  ▪ Трябва да се спазват инструкциите за безопасност и за експлоатация на производителя!  ▪ **Преди** експлоатация проверете: работна и ръчна спирачка, работни инструменти, управление,  хидравлика, повдигателно устройство, осветление и предупредително сигнално устройство.  ▪ **По време** на експлоатация: обърнете внимание на състоянието и товароносимостта на   пътното платно, превозвайте товара в най-ниско положение, обърнете внимание на   повишената опасност от преобръщане при пълно завъртане на управляващите колела и   повдигнат товар, карайте със съобразена скорост.  ▪ **Паркиране** на превозното средство: снижете повдигателното устройство, задействайте   ръчната спирачка, извадете ключа.  ▪ Не стойте в опасната зона.  ▪ Возенето на машината или работното устройство е забранено!  ▪ При недостатъчна видимост използвайте някой да Ви дава указания.  ▪ При подреждане една върху друга и сваляне на големи бали използвайте само превозни   средства със защитен покрив за шофьора или кабина.  ▪ Поставете в предпазно положение сгъваемите предпазни устройства.  ▪ Използвайте при всяко пътуване опорната система за шофьора.  ▪ Не пушете при зареждане! | | | |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ** | | | | | |  |
|  |  | **Пожар:**  **Повреда:** | ▪ При пожар в начален стадии използвайте пожарогасителя – спешен телефон  пожарна!  ▪ При опасност веднага изключете двигателя!  ▪ При поддръжка, почистващи и ремонтни дейности: извадете ключа и   изчакайте докато двигателят спре, снижете хващача на товара!  ▪ Продължете работа едва след отстраняването на неизправността от   инструктиран персонал ! | | |  |  |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ -ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Провеждане на незабавни мерки на мястото на злополуката!  ▪ Извикайте бърза помощ/лекар!  ▪ Информирайте началника и профсъюза!  Отговорник за първа помощ:………………………………………………………………………………… | | | |  |  |
|  | **ПОДДРЪЖКА** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте функцията и предпазните устройства на   машината!  ▪ Следвайте предписанията на производителя относно профилактиката и поддръжката!  ▪ Ремонтите да се извършват само от инструктиран персонал! | | | |  |  |
|  | **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Последствия за здравето: наранявания и заболявания!  ▪ Трудово-правни последствия: предупреждение, мъмрене! | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |