| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akkubetriebene Scheren** | | | | |
| Arbeiten mit akkubetriebenen Scheren (z. B. Reb- bzw. Obstbaumschnitt) | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Stromschlaggefahr * Gefahr von Stich-, Schnitt- und Amputationsverletzungen * Gefahren durch Hand-Arm-Belastungen * Gefahren durch Akkubrand | | | | | | ISO 7010 W001.svg  M009: Handschutz benutzenM004: Augenschutz benutzenM008: Fußschutz benutzenW012: Warnung vor elektrischer Spannung |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * PSA: Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, geeignete Arbeitshandschuhe und eng anliegende Kleidung tragen. * Vor Inbetriebnahme die Akkus auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Akkus ersetzen. * Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. Beschädigte oder defekte Schutzeinrichtungen ersetzen. * Vorhandene Schutzeinrichtungen nicht demontieren oder blockieren. * Niemals in den Schnittbereich hineingreifen. * Bei Betriebsunterbrechung oder Wartungsarbeiten (z. B. Schärfen der Klinge) Gerät ausschalten und vom Akku trennen. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen.   Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter sichern) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.   * Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen. * Defekte Akkus nicht verwenden. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Bei Amputationen mit keimfreiem Material auf die Blutung pressen, das Amputat in einem trockenen und sterilen Tuch sichern, nicht abwaschen und in einem wasserdichten Beutel kühl legen. * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen. * Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |