| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Akkubetriebene Scheren** |
| Arbeiten mit akkubetriebenen Scheren (z. B. Reb- bzw. Obstbaumschnitt) |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Stromschlaggefahr
* Gefahr von Stich-, Schnitt- und Amputationsverletzungen
* Gefahren durch Hand-Arm-Belastungen
* Gefahren durch Akkubrand
 | ISO 7010 W001.svgM009: Handschutz benutzenM004: Augenschutz benutzenM008: Fußschutz benutzenW012: Warnung vor elektrischer Spannung |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * PSA: Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, geeignete Arbeitshandschuhe und eng anliegende Kleidung tragen.
* Vor Inbetriebnahme die Akkus auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Akkus ersetzen.
* Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. Beschädigte oder defekte Schutzeinrichtungen ersetzen.
* Vorhandene Schutzeinrichtungen nicht demontieren oder blockieren.
* Niemals in den Schnittbereich hineingreifen.
* Bei Betriebsunterbrechung oder Wartungsarbeiten (z. B. Schärfen der Klinge) Gerät ausschalten und vom Akku trennen.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen.

Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter sichern) und gegen irrtümlichesIngangsetzen sichern.* Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen.
* Defekte Akkus nicht verwenden.
* Vorgesetzte informieren.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Bei Amputationen mit keimfreiem Material auf die Blutung pressen, das Amputat in einem trockenen und sterilen Tuch sichern, nicht abwaschen und in einem wasserdichten Beutel kühl legen.
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen.
* Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |