| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dieselkraftstoff (UN 1202)** | | | | |
| Betanken | | | | |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | | | | | |
| * Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. * Kann die Atemwege und Augen reizen. * Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. * Beim Verschlucken kann es zur lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen. * Krebserzeugende Wirkung von Dieselkraftstoff wird vermutet. * Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. * Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen). * Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden. | | | | | | **Gefahr**        m004  m009  p003  p002  p022 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Keine offenen Flammen. * Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z. B. beim Betanken von Motoren) verhindern. * Behälter, die Dieselkraftstoff enthalten, nicht erwärmen. * Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. * Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten. * Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen, verunreinigte Kleidung wechseln. * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen. * Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! * Das Verwenden von Dieselkraftstoff zu Reinigungszwecken ist verboten. * **Augenschutz:** Bei Spritzgefahr: Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. * **Handschutz:** Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk verwenden. * **Hautschutz:** fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden.   🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen** | | | | | | |
| p011Mit saugfähigem nicht brennbaren Material (z. B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und sachgerecht entsorgen!  Vorsicht. Rutschgefahr durch Auslaufen von Diesel.   * Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel 🡪 Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden. * Nicht mit Wasser löschen. * Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. | | | | | | |
| **Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | | weißes Kreuz auf grünem Hintergrund |
| * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. * Nach Augenkontakt:10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen. oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. * Nach Hautkontakt:Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Haut reinigen. * Nach Einatmen:Frischluft. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. * Nach Verschlucken:Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. * Ersthelfer: ……………………………….. Arzt…………………………………………..   **Giftinformationszentrum: 0228/ 19240** | | | | | | |
| **Sachgerechte Entsorgung** | | | | | | |
| * Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 01 Diesel) veranlassen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |