| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Ackerschlepper** |
| Umgang mit Zweiachs- und Raupenschleppern |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile oder Antriebseinheiten
* Gefahren durch elektrische/elektronische oder hydraulische Antriebselemente
* Gefahren durch Lärm
* Gefahren durch Ganzkörpervibrationen
* Gefahren durch Umsturz
 | ISO 7010 W001.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/ISO_7010_M020.svg/800px-ISO_7010_M020.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ISO_7010_W017.svg/1024px-ISO_7010_W017.svg.png |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand.
* Sicherheitsschuhe tragen.
* Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (nicht im Straßenverkehr).
* Schlepper dürfen nur von unterwiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden.
* Personen dürfen nur auf dafür vorgesehenen Sitzplätzen mitgenommen werden. – Vorhandene Beckengurte nutzen (Fahrer und Beifahrer)!
* Erst anfahren, wenn alle Personen sitzen.
* Motor nicht von außen starten.
* Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten.
* Rückwärts absteigen. Nicht Abspringen.
* Klappbare Umsturzvorrichtung in Schutzstellung bringen (Warnhinweise beachten).
* Abgestellte Schlepper gegen Wegrollen und unbefugte Benutzung sichern.
* Bei Bergabfahrten darf der Motor nicht ausgekuppelt werden.
* Achtung bei stufenlosen Schleppern (CVT) im Anhängerbetrieb: Nicht den Fahrpedalmodus nutzen und immer die Betriebsbremse verwenden (nicht den Joystick)!
* Beim Betanken nicht rauchen, essen oder trinken.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * ISO 7010 P002.svgBei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten.
* Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen.
* Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motor-

stillstand abwarten.* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/ISO_7010_P022.svg/800px-ISO_7010_P022.svg.pngBei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen.
* Vorgesetzte informieren.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |