| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ackerschlepper** | | | | |
| Umgang mit Zweiachs- und Raupenschleppern | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile oder Antriebseinheiten * Gefahren durch elektrische/elektronische oder hydraulische Antriebselemente * Gefahren durch Lärm * Gefahren durch Ganzkörpervibrationen * Gefahren durch Umsturz | | | | | | ISO 7010 W001.svg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/ISO_7010_M020.svg/800px-ISO_7010_M020.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ISO_7010_W017.svg/1024px-ISO_7010_W017.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand. * Sicherheitsschuhe tragen. * Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (nicht im Straßenverkehr). * Schlepper dürfen nur von unterwiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden. * Personen dürfen nur auf dafür vorgesehenen Sitzplätzen mitgenommen werden. – Vorhandene Beckengurte nutzen (Fahrer und Beifahrer)! * Erst anfahren, wenn alle Personen sitzen. * Motor nicht von außen starten. * Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten. * Rückwärts absteigen. Nicht Abspringen. * Klappbare Umsturzvorrichtung in Schutzstellung bringen (Warnhinweise beachten). * Abgestellte Schlepper gegen Wegrollen und unbefugte Benutzung sichern. * Bei Bergabfahrten darf der Motor nicht ausgekuppelt werden. * Achtung bei stufenlosen Schleppern (CVT) im Anhängerbetrieb: Nicht den Fahrpedalmodus nutzen und immer die Betriebsbremse verwenden (nicht den Joystick)! * Beim Betanken nicht rauchen, essen oder trinken. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * ISO 7010 P002.svgBei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. * Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen. * Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motor-   stillstand abwarten.   * https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/ISO_7010_P022.svg/800px-ISO_7010_P022.svg.pngBei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |