| Firma:      | **Instrucțiuni de utilizare**conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Tractor agricol** |
| Manevrarea tractoarelor cu două osii și a tractoarelor pe șenile |
| **Pericol pentru persoane** |
| * Pericol de arsuri la atingerea componentelor motorului sau a unităților de acționare fierbinți
* Pericole din cauza elementelor de acționare electrice/electronice sau hidraulice
* Pericole din cauza zgomotului
* Pericole din cauza vibrațiilor produse în întregul corp
* Pericole din cauza răsturnării
 | ISO 7010 W001.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/ISO_7010_M020.svg/800px-ISO_7010_M020.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ISO_7010_W017.svg/1024px-ISO_7010_W017.svg.png |
|  **Măsuri de protecție și reguli de comportament** |
| * Înainte de fiecare punere în funcțiune, efectuați controlul funcționării și controlul vizual privitor la siguranța în circulația rutieră și siguranța în funcționare.
* Purtați încălțăminte de siguranță.
* Purtați protecție pentru auz la depășirea pragului de 80 dB(A) (nu în traficul rutier).
* Tractoarele pot fi conduse numai de persoanele instruite, cu permis de conducere valabil.
* Persoanele pot fi transportate numai pe locurile prevăzute în acest scop. – Utilizați centurile de siguranță existente (șofer și însoțitor)!
* Porniți abia atunci când toate persoanele sunt așezate.
* Nu porniți motorul din exterior.
* Este interzisă urcarea și coborârea pe parcursul deplasării.
* Coborâți cu spatele. Nu săriți.
* Aduceți dispozitivul de protecție împotriva răsturnării în poziția de protecție (respectați indicațiile de avertizare).
* Asigurați tractoarele oprite împotriva deplasării necontrolate și a utilizării neautorizate.
* Motorul nu trebuie decuplat în cazul coborârilor.
* Atenție în cazul tractoarelor fără trepte de viteză (CVT) în regimul cu remorcă: Nu utilizați regimul cu pedală de accelerație și utilizați întotdeauna frâna de picior (nu joystick-ul)!
* Nu fumați, nu mâncați și nu beți la alimentare.
 |
| **În caz de defecțiuni** |
| * ISO 7010 P002.svgÎn cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus.
* Scoateți cheia de contact înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor.
* În caz de lucrări de întreținere, curățare și reparație: Scoateți cheia de contact și așteptați

oprirea motorului.* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/ISO_7010_P022.svg/800px-ISO_7010_P022.svg.pngÎn caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească.
* Informați superiorii.
* Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști.
 |
|  **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | **Apel de urgență 112** |
| Telefon în locație:      | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor:      | Trusă de prim ajutor în locație:      |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță!
* Efectuați un apel de urgență (112)!
* Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul!
* Acordați primul ajutor!
* Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.).
* În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune).
* Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112!
 |
| **Mentenanță** |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens.
* Toate lucrările vor fi efectuate numai cu sistemul de acționare oprit și cu unealta de lucru oprită.
 |
| Locație: Dată:            | Semnătură responsabil: |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |