| Firma: | | **Instrucțiuni de utilizare**  conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tractor agricol** | | | | |
| Manevrarea tractoarelor cu două osii și a tractoarelor pe șenile | | | | |
| **Pericol pentru persoane** | | | | | | |
| * Pericol de arsuri la atingerea componentelor motorului sau a unităților de acționare fierbinți * Pericole din cauza elementelor de acționare electrice/electronice sau hidraulice * Pericole din cauza zgomotului * Pericole din cauza vibrațiilor produse în întregul corp * Pericole din cauza răsturnării | | | | | | ISO 7010 W001.svg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/ISO_7010_M020.svg/800px-ISO_7010_M020.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ISO_7010_W017.svg/1024px-ISO_7010_W017.svg.png |
| **Măsuri de protecție și reguli de comportament** | | | | | |
| * Înainte de fiecare punere în funcțiune, efectuați controlul funcționării și controlul vizual privitor la siguranța în circulația rutieră și siguranța în funcționare. * Purtați încălțăminte de siguranță. * Purtați protecție pentru auz la depășirea pragului de 80 dB(A) (nu în traficul rutier). * Tractoarele pot fi conduse numai de persoanele instruite, cu permis de conducere valabil. * Persoanele pot fi transportate numai pe locurile prevăzute în acest scop. – Utilizați centurile de siguranță existente (șofer și însoțitor)! * Porniți abia atunci când toate persoanele sunt așezate. * Nu porniți motorul din exterior. * Este interzisă urcarea și coborârea pe parcursul deplasării. * Coborâți cu spatele. Nu săriți. * Aduceți dispozitivul de protecție împotriva răsturnării în poziția de protecție (respectați indicațiile de avertizare). * Asigurați tractoarele oprite împotriva deplasării necontrolate și a utilizării neautorizate. * Motorul nu trebuie decuplat în cazul coborârilor. * Atenție în cazul tractoarelor fără trepte de viteză (CVT) în regimul cu remorcă: Nu utilizați regimul cu pedală de accelerație și utilizați întotdeauna frâna de picior (nu joystick-ul)! * Nu fumați, nu mâncați și nu beți la alimentare. | | | | | |
| **În caz de defecțiuni** | | | | | | |
| * ISO 7010 P002.svgÎn cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele  mașinii să fie în repaus. * Scoateți cheia de contact înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor. * În caz de lucrări de întreținere, curățare și reparație: Scoateți cheia de contact și așteptați   oprirea motorului.   * https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/ISO_7010_P022.svg/800px-ISO_7010_P022.svg.pngÎn caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească. * Informați superiorii. * Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. | | | | | | |
| **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | | | | | **Apel de urgență 112** | |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: | | | Trusă de prim ajutor în locație: | |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! * Efectuați un apel de urgență (112)! * Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! * Acordați primul ajutor! * Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). * În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). * Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! | | | | | | |
| **Mentenanță** | | | | | | |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. * Toate lucrările vor fi efectuate numai cu sistemul de acționare oprit și cu unealta de lucru oprită. | | | | | | |
| Locație: Dată: | | | Semnătură responsabil: | | | |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. | | | | | | |