| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Freischneider**  |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich
* Gefahren durch rotierende Werkzeuge (Schnittverletzungen)
* Gefahren durch wegschleudernde Teile
* Gefahren durch Lärm und Abgase
* Gefahren durch Vibrationen
 | ISO 7010 W001.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/ISO_7010_M010.svg/800px-ISO_7010_M010.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/ISO_7010_M013.svg/800px-ISO_7010_M013.svg.pngISO 7010 M003.svg |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| **Zulässigkeit von Alleinarbeit:**      (Ergebnis der arbeitsortbezogenen Gefährdungsbeurteilung)* PSA: Gehörschutz (auch bei Akkugeräten), Gesichtsschutz, Schutzbrille (zusätzlich zum Gesichtsschutz), geschlossene Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen.
* Vor Inbetriebnahme Werkzeuge sowie Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
* Bedienung des Freischneiders nur durch unterwiesene, fachkundige Person.
* Personen unter 15 Jahren dürfen nicht mit Freischneidern arbeiten – Personen unter 18 Jahren nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht.
* Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen.
* Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden.
* Vor Arbeitsbeginn Tragegurt auf Körpermaße einstellen.
* Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen.
* Maschine mit beiden Händen führen.
* Auf sicheren Stand achten.
* Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen.
* Sicherheitsabstand einhalten (mind. 5 m, im öffentlichen Bereich mind. 15 m).
* Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren.
* Akku beim Transport aus dem Gerät nehmen.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten.
* Bei Störungen des Antriebs ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen.
* Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen.
* Vorgesetzte informieren.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |