| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Führen von Pferden** | | | | |
| Hofplatz/Box/Stallgasse/Weide/Paddock, Bewegen von Pferden | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Unfallrisiken durch unzureichende bauliche Einrichtungen * Gefahren durch unsachgemäßes Verhalten des Menschen * Verletzungsgefahren durch Pferde: getreten, geschlagen, gestoßen oder umgerannt werden | | | | | | ISO 7010 W001.svg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.png  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Vor Arbeitsbeginn Vollständigkeit der Ausrüstung prüfen. * Ausreichend breite Führwege und leichtgängige Tore verbauen. * Beim Führen von Pferden Sicherheitsschuhwerk und Handschuhe tragen. * Möglichst nur ein Pferd führen, beim Reinholen kein Pferd alleine zurücklassen (zweite Person zu Hilfe nehmen). * Pferde nie nur am Halfter führen. * Führstrick nicht um die Hand wickeln, Schlaufen und Knoten am Strick vermeiden. * Die Führposition befindet sich zwischen Pferdekopf und -schulter. * Genügend Abstand zu anderen Pferden halten. * Bei möglichen Schreckreizen sollte sich die Führperson zwischen Pferd und Gefahrenquelle positionieren. * Wendungen immer vom Führenden weg ausführen. * Pferd vor dem Loslassen umdrehen. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Ruhe bewahren. * Aus dem Aktionsbereich des Pferdes treten. * Beruhigend auf das Pferd einwirken. * Störungsquelle beseitigen. * Vorgesetzte informieren. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |