| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pferdesolarium** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahr durch wegplatzende Teile (Leuchtmittel) * Gefahr durch herabfallende Teile (Versagen der Aufhängung) * Brandgefahr durch Abdecken des Besonnungsgerätes während des Betriebes * Gefahr durch Ausrutschen auf feuchtem Boden * Gefahr durch rotierende Ventilatoren * Verbrennungsgefahr an Infrarot-Strahlern | | | | | | ISO 7010 W001.svg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_P016.svg/800px-ISO_7010_P016.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. * Während und nach dem Betrieb des Solariums nicht mit Wasser hantieren. Durch Wasserspritzer können die Strahler bei Erwärmung platzen und Verletzungen hervorrufen. * Aufhängung des Solariums in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle unterziehen und auf Tragfähigkeit prüfen. * Das Besonnungsgerät nicht abdecken, um keinen Wärmestau auszulösen. * Sicherheitsschuhe tragen. * Verwendung des Gerätes nur mit angebrachten Schutzgittern vor den Ventilatoren. * Genügend Abstand zu den Infrarotstrahlern halten. Nicht mit den Händen an die Strahler fassen, Abstand des Solariums zum Pferderücken mind. 50 cm. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Betriebsstörungen das Gerät außer Betrieb setzen und das Abkühlen aller Bauteile abwarten. * Vor dem Beheben von Störungen das Gerät außer Betrieb setzen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Gerät abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |