| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Pferdesolarium** |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Gefahr durch wegplatzende Teile (Leuchtmittel)
* Gefahr durch herabfallende Teile (Versagen der Aufhängung)
* Brandgefahr durch Abdecken des Besonnungsgerätes während des Betriebes
* Gefahr durch Ausrutschen auf feuchtem Boden
* Gefahr durch rotierende Ventilatoren
* Verbrennungsgefahr an Infrarot-Strahlern
 | ISO 7010 W001.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_P016.svg/800px-ISO_7010_P016.svg.png  |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
* Während und nach dem Betrieb des Solariums nicht mit Wasser hantieren. Durch Wasserspritzer können die Strahler bei Erwärmung platzen und Verletzungen hervorrufen.
* Aufhängung des Solariums in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle unterziehen und auf Tragfähigkeit prüfen.
* Das Besonnungsgerät nicht abdecken, um keinen Wärmestau auszulösen.
* Sicherheitsschuhe tragen.
* Verwendung des Gerätes nur mit angebrachten Schutzgittern vor den Ventilatoren.
* Genügend Abstand zu den Infrarotstrahlern halten. Nicht mit den Händen an die Strahler fassen, Abstand des Solariums zum Pferderücken mind. 50 cm.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Bei Betriebsstörungen das Gerät außer Betrieb setzen und das Abkühlen aller Bauteile abwarten.
* Vor dem Beheben von Störungen das Gerät außer Betrieb setzen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
* Vorgesetzte informieren.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Gerät abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |