|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Предприятие:** | **Работна инструкция** | **Дата:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Работно място:****Доилка** | **Дейност: Доене на крави** | **Подпис:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ОПИСАНИЕ** |   |
|   | **Работа на доилка** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ОПАСНОСТИ ЗА ЧОВЕКА И ОКОНАТА СРЕДА** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Опасност от подхлъзване по влажни и гладки подове.
* Опасност от падане при стъпване на стъпалото на доилката.
* Опасност от ритане или блъскане от кравите.
* Заплаха от електрически съоръжения.
* Заплаха от опасни вещества (почистващи/дезинфекционни средства).
* Заплаха от влажни работни места.
 | W011 Warnung vor Rutschgefahr |   |
|   | **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m022.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m026.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif | * Използвайте нехлъзгащи се подови настилки и ги поддържайте чисти.
* Носете защитни обувки/ботуши (S3/S5).
* Поставете нехлъзгащи се стъпала и подменяйте своевременно износените стъпала. При нов строеж предвидете евентуално изравнен със земята вход на доилката.
* Да се използват само инструктирани и обучени лица за работа с говеда.
* Приближавайте се целево и внимателно към кравите преди да ги докоснете по вимето. Използвайте помощни средства при неспокойни крави (напр. падаща закачалка).
* Аварийните изходи да са свободни.
* Електрическите съоръжения да се проверяват редовно от специалист. Функционалността на прекъсвача за диференциална защита (30 mA) да се проверява редовно (натиснете контролния бутон). Важи за всички електрически вериги на контактите.
* При дейности с опасни вещества използвайте личната защитна екипировка съгласно листовката за безопасност на производителя.
* Носете поносими за кожата ръкавици за доене (напр. от нитрил). Носете гумени престилки.
* Предоставете и използвайте препарати за почистване и грижа за кожата.
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m004.gif |   |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОВРЕДИ** |   |
|   |  | * Ремонтирайте дефектно оборудване или съобщете при необходимост.
* При повреди на електрическите съоръжения поръчайте специализирана фирма.
 |  |   |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ - ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Извършване на незабавни мерки на местопроизшествието!
* Обаждане на спасителна служба/бърза помощ!

Отговорник за първа помощ:..................................................................................... | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **ПОДДРЪЖКА** |   |
|   |  | * Проверете съоръженията и оборудването преди да започнете работа.
* Спазвайте зададените от производителя интервали за поддръжка.
* Основно почистване и грижа за съоръжението след края на доенето.
 |  |   |
|  | **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ** |  |
|  |  | * Здравословни последици: Нараняване, заболяване!
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |