|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Предприятие:** | | **Работна инструкция** | **Дата:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Работно място:**  **Доилка** | | **Дейност: Доене на крави** | **Подпис:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **ОПИСАНИЕ** | | | | |  |
|  | **Работа на доилка** | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **ОПАСНОСТИ ЗА ЧОВЕКА И ОКОНАТА СРЕДА** | | | | |  |
|  | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Опасност от подхлъзване по влажни и гладки подове. * Опасност от падане при стъпване на стъпалото на доилката. * Опасност от ритане или блъскане от кравите. * Заплаха от електрически съоръжения. * Заплаха от опасни вещества (почистващи/дезинфекционни средства). * Заплаха от влажни работни места. | | | W011 Warnung vor Rutschgefahr |  |
|  | **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ** | | | | |  |
|  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m022.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m026.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif | * Използвайте нехлъзгащи се подови настилки и ги поддържайте чисти. * Носете защитни обувки/ботуши (S3/S5). * Поставете нехлъзгащи се стъпала и подменяйте своевременно износените стъпала. При нов строеж предвидете евентуално изравнен със земята вход на доилката. * Да се използват само инструктирани и обучени лица за работа с говеда. * Приближавайте се целево и внимателно към кравите преди да ги докоснете по вимето. Използвайте помощни средства при неспокойни крави (напр. падаща закачалка). * Аварийните изходи да са свободни. * Електрическите съоръжения да се проверяват редовно от специалист. Функционалността на прекъсвача за диференциална защита (30 mA) да се проверява редовно (натиснете контролния бутон). Важи за всички електрически вериги на контактите. * При дейности с опасни вещества използвайте личната защитна екипировка съгласно листовката за безопасност на производителя. * Носете поносими за кожата ръкавици за доене (напр. от нитрил). Носете гумени престилки. * Предоставете и използвайте препарати за почистване и грижа за кожата. | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m004.gif |  |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОВРЕДИ** | | | | |  |
|  |  | * Ремонтирайте дефектно оборудване или съобщете при необходимост. * При повреди на електрическите съоръжения поръчайте специализирана фирма. | | |  |  |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ - ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112** | | | | |  |
|  | E004 Notruftelefon | * Извършване на незабавни мерки на местопроизшествието! * Обаждане на спасителна служба/бърза помощ!   Отговорник за първа помощ:..................................................................................... | | | E003 Erste Hilfe |  |
|  | **ПОДДРЪЖКА** | | | | |  |
|  |  | * Проверете съоръженията и оборудването преди да започнете работа. * Спазвайте зададените от производителя интервали за поддръжка. * Основно почистване и грижа за съоръжението след края на доенето. | | |  |  |
|  | **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ** | | | | |  |
|  |  | * Здравословни последици: Нараняване, заболяване! | | | www.svlfg.de |  |
|  |  | | | | |  |