| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umgang mit akkubetriebenen Elektrowerkzeugen** | | | | |
|  | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahren durch Lärmeinwirkung * Gefahren durch Einwirkungen von elektrischem Strom * Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück * Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren * Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/ISO_7010_M013.svg/800px-ISO_7010_M013.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/ISO_7010_M010.svg/800px-ISO_7010_M010.svg.pngISO 7010 W001.svg |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. * Akkus vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen. * Elektrowerkzeuge nur bestimmungsgemäß verwenden. * Nur zugelassenes Zubehör und Ersatzteile verwenden. * Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Handschutz, Gehörschutz, Augenschutz etc. * Unbeabsichtigtes Anlaufen des Elektrowerkzeugs vermeiden. * Akkus entfernen, bevor Werkzeugteile gewechselt werden oder das Elektrowerkzeug abgelegt wird. * Akkubetriebene Handwerkzeuge im sicheren Stand und mit beiden Händen führen. * Regelmäßige Pausen beim Umgang mit vibrierenden Elektrowerkzeugen einlegen oder wechselnde Tätigkeiten durchführen (z. B. Job Rotation). | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und das Gerät von der Energiequelle trennen. * Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. * Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen. * Defekte oder schadhafte Akkus nicht verwenden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Akkus umweltgerecht (nicht im Hausmüll) entsorgen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |