|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Название предприятия:** | | **Инструкция по эксплуатации** | **Дата:** | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Рабочий участок:**  **Передвижной бункер** | | **Вид работы: Наполнение, перемещение, извлечение** | **Подпись:** | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **НАИМЕНОВАНИЕ** | | | | | |  |
|  | **Передвижные бункеры** | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | | | | | |  |
|  | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Опасность, вызванная движением транспорта, опрокидыванием транспортного средства. * Падение/соскальзывание и риск оступиться при посадке в транспортные средства и высадке из них. * Опасность соскользнуть, споткнуться и упасть на крышке или на гладком дне бункера. * Опасность падения силосных масс в месте извлечения. * Падение с надрезаемой кромки или стенки передвижного бункера. x | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Warnzeichen\GIF\w008.gif | |  |
|  | **МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ** | | | | | |  |
|  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif  F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m018.gif | x   * Исключить доступ к установке передвижного бункера посторонних лиц (наблюдателей). * Инструктаж персонала и других лиц (например, представителей обслуживающих фирм). * Носить защитную обувь / защитные сапоги (S3/S5). * Регулярно очищать лестницы транспортных средств для извлечения силоса или субстрата! * Запрещается запрыгивать в транспортные средства или спрыгивать с них, например, для извлечения силоса или субстрата. Спускаться спиной вперед. * Использовать только подходящее оборудование для извлечения с защитным навесом для водителя. * Не допускать образования пустот в месте извлечения или незамедлительно устранять их. * Открывая силосную пленку, необходимо находиться на расстоянии не менее 2 м от надрезаемой кромки. При необходимости использовать соответствующие вспомогательные средства для снятия пленки или удаления мешков с песком/шин либо передвижные ограждения или защиту в виде троса с соответствующими точками крепления. * На стенках передвижного бункера должна быть обеспечена защита от падения людей внутрь и наружу, например, в виде перил или уступа (вертикальное расстояние между склоном и верхней кромкой стены 1 м). * Проверять прочность и исправность защитных устройств. x | | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Verbotszeichen\GIF\d-p006.gif |  |
|  | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ** | | | | | |  |
|  |  | * Незамедлительно огородить опасные участки! | | |  | |  |
|  | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112** | | | | | |  |
|  | E004 Notruftelefon | * Принятие срочных мер на месте аварии! * Вызвать спасательную службу / скорую помощь!   Первая помощь:…………………………………………………………………………... | | | E003 Erste Hilfe | |  |
|  | **Техническое обслуживание** | | | | | |  |
|  |  | * Незамедлительно менять или ремонтировать отсутствующие или поврежденные защитные ограждения! | | |  | |  |
|  | **ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ** | | | | | |  |
|  |  | * Последствия для здоровья: Возможность получения тяжелейших или смертельных травм! x | | | www.svlfg.de | |  |
|  |  | | | | | |  |