|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Название предприятия:** | **Инструкция по эксплуатации** | **Дата:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Рабочий участок:****Передвижной бункер** | **Вид работы: Наполнение, перемещение, извлечение** | **Подпись:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **НАИМЕНОВАНИЕ** |   |
|  | **Передвижные бункеры** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Опасность, вызванная движением транспорта, опрокидыванием транспортного средства.
* Падение/соскальзывание и риск оступиться при посадке в транспортные средства и высадке из них.
* Опасность соскользнуть, споткнуться и упасть на крышке или на гладком дне бункера.
* Опасность падения силосных масс в месте извлечения.
* Падение с надрезаемой кромки или стенки передвижного бункера.x
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Warnzeichen\GIF\w008.gif |   |
|   | **МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m018.gif | x* Исключить доступ к установке передвижного бункера посторонних лиц (наблюдателей).
* Инструктаж персонала и других лиц (например, представителей обслуживающих фирм).
* Носить защитную обувь / защитные сапоги (S3/S5).
* Регулярно очищать лестницы транспортных средств для извлечения силоса или субстрата!
* Запрещается запрыгивать в транспортные средства или спрыгивать с них, например, для извлечения силоса или субстрата. Спускаться спиной вперед.
* Использовать только подходящее оборудование для извлечения с защитным навесом для водителя.
* Не допускать образования пустот в месте извлечения или незамедлительно устранять их.
* Открывая силосную пленку, необходимо находиться на расстоянии не менее 2 м от надрезаемой кромки. При необходимости использовать соответствующие вспомогательные средства для снятия пленки или удаления мешков с песком/шин либо передвижные ограждения или защиту в виде троса с соответствующими точками крепления.
* На стенках передвижного бункера должна быть обеспечена защита от падения людей внутрь и наружу, например, в виде перил или уступа (вертикальное расстояние между склоном и верхней кромкой стены 1 м).
* Проверять прочность и исправность защитных устройств.x
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Verbotszeichen\GIF\d-p006.gif  |   |
|   | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ** |   |
|   |  | * Незамедлительно огородить опасные участки!
 |  |   |
|   | **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Принятие срочных мер на месте аварии!
* Вызвать спасательную службу / скорую помощь!

Первая помощь:…………………………………………………………………………... | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **Техническое обслуживание**  |   |
|   |  | * Незамедлительно менять или ремонтировать отсутствующие или поврежденные защитные ограждения!
 |  |   |
|  | **ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ** |  |
|  |  | * Последствия для здоровья: Возможность получения тяжелейших или смертельных травм!x
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |