| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abfüllanlage** | | | | |
| Arbeiten an der Abfüllanlage | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahren durch Säuren und Laugen * Gefahren durch Erfasstwerden (Quetsch- und Scherstellen) * Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm * Gefahren durch unkontrolliert bewegte Teile (z. B. Glassplitter) * Stromschlaggefahr * Verbrennungsgefahr (z. B. beim Dämpfen der Anlage, heiße Oberflächen) | | | | | | ISO 7010 W001.svg    M008: Fußschutz benutzenISO 7010 M003.svgM004: Augenschutz benutzenM009: Handschutz benutzenM010: Schutzkleidung benutzenW012: Warnung vor elektrischer Spannung |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Sicherheitsschuhe tragen. * Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. * Schutzbrille bei Reinigungsarbeiten mit Laugen und Säuren tragen. * Bei Arbeiten an Maschine schnittfeste Arbeitshandschuhe tragen. * Enganliegende Kleidung tragen; bei langen Haaren ein Haarnetz tragen. * Die Abfüllmaschine darf nur von unterwiesenen Personen bedient werden. * Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren: * Not-Aus-Schalter auf Funktionsfähigkeit überprüfen. * Alle Kontaktschaltungen und Sicherheitseinrichtungen auf Funktionalität überprüfen –  beschädigte bzw. defekte Schaltungen/Einrichtungen ersetzen. * Während des Betriebs sämtliche Antriebsaggregate geschlossen halten. * Während des Abfüllvorgangs nicht in den Maschinenbereich hineingreifen. * Sicheren An- und Abtransport von Betriebsmitteln gewährleisten. * Sicheren Aufstieg zur Beschickung mit Betriebsmitteln gewährleisten. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Bei Glasbruch sofort den Not-Aus-Schalter betätigen und Störung beheben. * Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. * Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |