| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Hoflader** |
| Lade- und Transportarbeiten |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Gefahr durch Umstürzen
* Gefahr durch Überfahren
* Gefahr durch herabfallende Gegenstände (insbesondere Großballen)
* Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen
* Gefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl
* Gefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich
 | W001: Allgemeines Warnzeichen |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Fußschutz:****Gehörschutz:** | Sicherheitsschuhe tragen!Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen! |
| **Verhaltensweise:*** Bedienung nur durch zuverlässige, unterwiesene und vom Unternehmer beauftragte Personen
* Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden!
* **Vor** dem Einsatz kontrollieren: Betriebs- und Feststellbremse, Arbeitswerkzeuge, Lenkung, Hydraulik, Hubeinrichtung, Beleuchtung und Warneinrichtung.
* **Während** des Einsatzes: Zustand und Tragfähigkeit der Fahrbahn beachten, Last in tiefster Stellung transportieren, erhöhte Kippgefahr bei vollem Lenkeinschlag und angehobener Last beachten, mit angemessener Geschwindigkeit fahren.
* **Abstellen** des Fahrzeugs: Hubeinrichtung absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen.
* Nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
* Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten!
* Bei ungenügender Sicht Einweiser einsetzen.
* Zum Stapeln und Entstapeln von Großballen nur Fahrzeuge mit Fahrerschutzdach oder Kabine verwenden.
* Klappbare Schutzeinrichtungen in Schutzstellung bringen.
* Fahrerrückhaltesystem (Beckengurt) bei jeder Fahrt verwenden.
* Beim Betanken nicht rauchen!
 |

 |
| **Verhalten bei Störungen** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| * Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!
* Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen!
* Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel abziehen und abwarten bis Motor im Stillstand ist, Lastaufnahme absenken!
* Erst nach Beseitigung der Störung durch unterwiesenes Personal weiterarbeiten!
 |  |

 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine kontrollieren!
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
* Reparaturen nur durch unterwiesenes Personal durchführen lassen!
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |