| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Epoxidharz** | | | | |
| Verwenden von Epoxidharz | | | | |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | | | | | |
| * Reizt die Augen, Haut und Atemwege. * Direkter Hautkontakt kann Verätzungen verursachen. * Gelangt durch Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme über die Haut in den Körper. * Kann zu Gesundheitsschäden führen. * Sensibilisierend, kann Allergien hervorrufen. * Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe. * Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | | | | | | Achtung    M004: Augenschutz benutzen  M017: Atemschutz benutzen  M009: Handschutz benutzen  M010: Schutzkleidung benutzen  P002: Rauchen verboten  P003: Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen) * Von Zündquellen fernhalten! * Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen. * Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, verunreinigte Kleidung wechseln. * Nach Zugabe des Härters zügig verarbeiten, da beim Aushärten hohe Temperaturen   erreicht werden können.   * **Augenschutz:** Schutzbrille tragen. * **Atemschutz:** In nicht belüfteten Räumen, Atemschutz (mind. Filter A1P2,   Farbe braun) verwenden.   * **Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk tragen. * **Körperschutz:** Arbeitskleidung/ Schutzanzug verwenden. | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen** | | | | | | |
| * Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! * Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. * Brandbekämpfung nur mit Persönlicher Schutzausrüstung. * **Brand:** Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum oder Wasser. * **Auslaufen:** Aufsaugmittel (kein Sägemehl) benutzen. | | | | | | |
| **Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | | weißes Kreuz auf grünem Hintergrund |
| * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. * **Augenkontakt:** Mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen, Kontaktlinsen entfernen   und Arzt aufsuchen.   * **Hautkontakt:** Haut mit Wasser und Seife reinigen. * **Kleiderkontakt:** Stark verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. * **Einatmen:** Frischluft zuführen, Arzt konsultieren * **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen! * Betroffene warm und ruhig halten.  Arzt: …………………………………………. | | | | | | |
| **Sachgerechte Entsorgung** | | | | | | |
| * Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. * Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen! | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |