| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Abflammgerät** |
|  |
| **Gefahren für den Menschen**  |
| * Austretendes unverbranntes Gas und ggf. Ansammlung von Gas in Hohlräumen
* Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre
* Gefahren durch falsche Montage der Gasflasche, Schläuche und Verbindungsteile
* Verbrennungen im Bereich der Flammeinheit
* Entzündungen von leicht brennbarem Material (z. B. Pflanzenteile, ätherische Öle)
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pngDatei:DIN 4844-2 D-W021.svg |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
* Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
* Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen.
* Die Unfallverhütungsvorschrift „Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1), die DGUV Vorschrift 79 sowie die DGUV Regel 110-009 für die Verwendung von Flüssiggas sind zu beachten.
* Nach Montage der Gasflasche Dichtigkeitsprüfung mittels Leckgasspray vornehmen.
* Zugelassene Gasflaschen in den Original-Befestigungen anbauen und gegen unzulässige Erwärmung schützen.
* Schlauchleitungen vor thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen schützen.
* Dichtungen (Ringe) regelmäßig austauschen und vorrätig halten.
* Löschmittel sind bei Abflammarbeiten vor Ort bereitzuhalten.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Zur Beseitigung von Störungen die Absperreinrichtung unverzüglich schließen.
* Vorgesetzte informieren.
* Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Reparaturen nur bei abgekühlter Flammeneinheit durchführen.
* Bei Undichtigkeit Dichtungen an Schläuchen und Verbindungsteilen auswechseln.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |