| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abflammgerät** | | | | |
|  | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Austretendes unverbranntes Gas und ggf. Ansammlung von Gas in Hohlräumen * Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre * Gefahren durch falsche Montage der Gasflasche, Schläuche und Verbindungsteile * Verbrennungen im Bereich der Flammeinheit * Entzündungen von leicht brennbarem Material (z. B. Pflanzenteile, ätherische Öle) | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.pngDatei:DIN 4844-2 D-W021.svg |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. * Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen. * Die Unfallverhütungsvorschrift „Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1), die DGUV Vorschrift 79 sowie die DGUV Regel 110-009 für die Verwendung von Flüssiggas sind zu beachten. * Nach Montage der Gasflasche Dichtigkeitsprüfung mittels Leckgasspray vornehmen. * Zugelassene Gasflaschen in den Original-Befestigungen anbauen und gegen unzulässige Erwärmung schützen. * Schlauchleitungen vor thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen schützen. * Dichtungen (Ringe) regelmäßig austauschen und vorrätig halten. * Löschmittel sind bei Abflammarbeiten vor Ort bereitzuhalten. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Zur Beseitigung von Störungen die Absperreinrichtung unverzüglich schließen. * Vorgesetzte informieren. * Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Reparaturen nur bei abgekühlter Flammeneinheit durchführen. * Bei Undichtigkeit Dichtungen an Schläuchen und Verbindungsteilen auswechseln. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |