|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **Compania:** | | | **Instrucțiuni de utilizare** | | **Data:** | |  |
|  |  |
|  |  | |  |
|  | **Domeniul de lucru:** | | | **Activitatea:** | | **Semnătura:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **DENUMIRE** | | | | | | |  |
|  | **Încărcător frontal pe roţi** | | | | | | |  |
|  |  |
|  | **Lucrări de încărcare și transport** | | | | | | |  |
|  | **PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIU** | | | | | | |  |
|  |  | ▪ Pericol de răsturnare  ▪ Pericol de a fi călcat  ▪ Pericol prin căderea de obiecte (în special baloți mari)  ▪ Pericol de alunecare la urcare și coborâre  ▪ Pericol prin scurgerea de ulei hidraulic sub presiune ridicată  ▪ Pericol prin staționarea în zona periculoasă | | | | |  |  |
|  | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ** | | | | | | |  |
|  |  | **Protecția piciorului:**  **Protecție auzului:** | | | Purtați încălțăminte de siguranță!  Purtați protecție auditivă dacă nivelul de zgomot depășește 80 dB(A)! | |  |  |
| **Conduită:**  ▪ Operare numai prin persoane de încredere, instruite și autorizate de către antreprenor  ▪ Trebuie respectate reglementările de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului!  ▪ **Înainte de utilizare** trebuie verificate: frâna de serviciu și de parcare, instrumentele de lucru, direcția, hidraulica, dispozitivul de ridicare, iluminarea și sistemul de avertizare.  ▪ **În timpul utilizării**: respectați starea și capacitatea de încărcare a carosabilului, transportați încărcătura în cea mai joasă poziție, fiți atenți la faptul că există un risc crescut de basculare în caz de bracare maximă cu sarcină ridicată, conduceți cu viteză corespunzătoare.  ▪ **Parcarea** vehiculului: coborâți dispozitivul de ridicare, activați frâna de parcare, îndepărtați cheia.  ▪ Nu stați în zona periculoasă.  ▪ Călătoria pe mașină sau pe echipamentul de lucru este interzisă!  ▪ Dacă vizibilitatea este insuficientă, lăsați-vă ghidați.  ▪ Pentru stivuirea și descărcarea baloților mari se vor utiliza numai vehicule cu plafon de protecție pentru șofer sau cu cabină.  ▪ Dispozitivele de protecție rabatabile sunt aduse în poziția de protecție.  ▪ Folosiți sistemul de reținere a șoferului (centura) la fiecare călătorie.  ▪ Nu fumați în timpul alimentării cu combustibil! | | | | |
|  | **COMPORTAMENT ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI** | | | | | | |  |
|  |  | **Incendiu:**  **Defecțiune:** | ▪ Combateți incendiile incipiente folosind stingătoare - apel de urgență la pompieri!  ▪ În caz de pericol, opriți imediat motorul!  ▪ În timpul lucrărilor de întreținere, curățare și reparație: scoateți cheia de pornire din contact și așteptați până când motorul se oprește, coborâți sarcina!  ▪ Continuați să lucrați numai după ce defecțiunea a fost remediată de către personal instruit! | | | |  |  |
|  | **COMPORTAMENT ÎN CAZUL ACCIDENTELOR - PRIM AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** | | | | | | |  |
|  |  | ▪ Implementarea măsurilor imediate la locul accidentului!  ▪ Apelați o ambulanță / un serviciu medical!  ▪ Anunțați superiorul dumneavoastră și sindicatul profesional!  Persoana care acordă primul ajutor:………………………………………………………………………… | | | | |  |  |
|  | **ÎNTREȚINERE** | | | | | | |  |
|  |  | ▪ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcția și dispozitivele de siguranță ale mașinii!  ▪ Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la întreținere și îngrijire!  ▪ Reparațiile pot fi efectuate numai de către personal instruit! | | | | |  |  |
|  | **URMĂRI ALE NERESPECTĂRII** | | | | | | |  |
|  |  | ▪ Consecințe asupra sănătății: răni și îmbolnăviri!  ▪ Consecințe în materie de legislație a muncii: atenționare, avertisment! | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | |  |